# Technické údaje

Stavbárske rádio |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Príjem DAB+ |  | – | ●
Prevádzkové napätie
počas prevádzky so sieťovým adaptérom | V | 18 | 18
počas akumulátorovej prevádzky | V | 18 | 18
Menovitý výkon zosilňovača | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Rozsah príjmu VKV | MHz | 87,5 − 108 | 87,5 − 108
Rozsah príjmu DAB+ | MHz | – | 174,928 − 239,200
Kompatibilita Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Pracovný frekvenčný rozsah Bluetooth® | MHz | 2 402 − 2 480 | 2 402 − 2 480
Max. vysielací výkon Bluetooth® | mW | 10 | 10
Gombíková batéria (záložná batéria) |  | CR 2032 lítiová batéria 3 V | CR 2032 lítiová batéria 3 V
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,8 − 3,9A) | 2,8 − 3,9A)
Stupeň ochranyB) |  | IP54 (chránené proti prachu a striekajúcej vode) | IP54 (chránené proti prachu a striekajúcej vode)
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Odporúčané akumulátory (1,5 – 8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  V závislosti od použitého akumulátora

B)

  Pri zatvorenom veku akumulátorovej priehradky (12) a zatvorenej prípojnej priehradke (15)

C)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

Sieťový adaptér
Vecné číslo |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Vstupné napätie | V~ | 100 − 240
Frekvencia vstupného striedavého prúdu | Hz | 50 − 60
Vstupný prúd | mA | 800
Výstupné napätie | V= | 18
Výstupný prúd | A | 1,8
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Trieda ochrany |  | /Ⅱ

Ďalšie technické údaje nájdete na adrese: https://www.bosch-professional.com/ecodesign