# Tehnilised andmed

Objektiraadio |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
DAB+ vastuvõtt |  | – | ●
Pinge
võrgutoite puhul | V | 18 | 18
akutoite puhul | V | 18 | 18
Võimendi nimivõimsus | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
FM vastuvõtuvahemik | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ vastuvõtuvahemik | MHz | − | 174,928−239,200
Bluetooth®-i ühilduvus |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Bluetooth®-i sagedusvahemik | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Bluetooth®-i max saatevahemik | mW | 10 | 10
Nööppatarei (puhverpatarei) |  | CR 2032 Liitiumpatarei 3 V | CR 2032 Liitiumpatarei 3 V
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
KaitseklassB) |  | IP54 ( kaitstud tolmu ja veepritsmete eest) | IP54 ( kaitstud tolmu ja veepritsmete eest)
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Soovituslikud akud (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Sõltuvalt kasutatud akust

B)

  Suletud akukattega (12) ja suletud ühenduspesaga (15)

C)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Pistiktoiteplokk
Tootenumber |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Sisendpinge | V~ | 100−240
Sisendvahelduvvoolu sagedus | Hz | 50−60
Sisendvool | mA | 800
Väljundpinge | V= | 18
Väljundvool | A | 1,8
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Kaitseklass |  | /Ⅱ

Muud tehnilised andmed leiate veebiaadressilt https://www.bosch-professional.com/ecodesign