# Dados técnicos

Rádio para estaleiros de obras |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Receção DAB+ |  | – | ●
Tensão de funcionamento
no funcionamento com o conector de fonte de alimentação | V | 18 | 18
no funcionamento com bateria | V | 18 | 18
Potência nominal do amplificador | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Raio de receção UHF | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Raio de receção DAB+ | MHz | – | 174,928−239,200
Compatibilidade com Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Faixa de frequência de utilização de Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Potência máx. de transmissão Bluetooth® | mW | 10 | 10
Pilha botão (bateria de reserva) |  | CR 2032 Pilha de lítio de 3 V | CR 2032 Pilha de lítio de 3 V
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Tipo de proteçãoB) |  | IP54 (proteção contra pó e projeção de água) | IP54 (proteção contra pó e projeção de água)
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Baterias recomendadas (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Carregadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  dependendo da bateria utilizada

B)

  com a tampa da bateria fechada (12) e o compartimento das ligações fechado (15)

C)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

Fonte de alimentação
Número de produto |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Tensão de entrada | V~ | 100−240
Frequência da corrente alternada de entrada | Hz | 50−60
Corrente de entrada | mA | 800
Tensão de saída | V= | 18
Corrente de saída | A | 1,8
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Classe de proteção |  | /Ⅱ

Mais dados técnicos em: https://www.bosch-professional.com/ecodesign