# Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

Ievietota akumulatora (17) uzlādes pakāpe redzama displejā, izņemta akumulatora uzlādes pakāpe – uz paša akumulatora.

## Akumulatora uzlādes pakāpe displejā

Akumulatora uzlādes pakāpe (i) ir redzama displejā, tiklīdz ir ievietots akumulators ar pietiekamu spriegumu un radio ar elektrotīkla adapteri (20) savienots ar elektrotīklu.

Indikators | Uzlādes pakāpe
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Akumulatora uzlādes pakāpe akumulatorā

Ja akumulators tiek izņemts no radio, uz akumulatora ar zaļām gaismas diodēm var tikt parādīts akumulatora uzlādes stāvoklis.

Lai nolasītu akumulatora uzlādes pakāpi, nospiediet akumulatora uzlādes pakāpes nolasīšanas taustiņu vai .

Ja pēc akumulatora uzlādes pakāpes nolasīšanas taustiņa nospiešanas neiedegas neviena no uzlādes pakāpes indikatora LED diodēm, tas nozīmē, ka akumulators ir bojāts un to nepieciešams nomainīt.

### Akumulatora tips GBA 18V...

×

LED diodes | Uzlādes pakāpe
--- | ---
3 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 60−100 %
2 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 30−60 %
1 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 5−30 %
1 LED diode mirgo zaļā krāsā | 0−5 %

### Akumulatora tips ProCORE18V...

×

LED diodes | Uzlādes pakāpe
--- | ---
5 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 80−100 %
4 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 60−80 %
3 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 40−60 %
2 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 20−40 %
1 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 5−20 %
1 LED diode mirgo zaļā krāsā | 0−5 %