# البيانات الفنية

راديو مواقع العمل |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
استقبال راديو DAB+‎ |  | – | ●
جهد التشغيل
عند التشغيل باستخدام المهايئ الكهربائي القابسي | فلط | ‎18 | ‎18
عند التشغيل باستخدام المركم | فلط | ‎18 | ‎18
معزز القدرة الاسمية | واط | 2 × 7,5‏ | 2 × 7,5‏
نطاق استقبال UKW‏ | ميجا هرتز | 87,5−108 | 87,5−108
نطاق استقبال راديو DAB+‎ | ميجا هرتز | − | 174,928−239,200
توافق ‎Bluetooth®‎ |  | ‎Spec. 5‎ ‎Bluetooth®‎ | ‎Spec. 5‎ ‎Bluetooth®‎
نطاق تردد التشغيل ‎Bluetooth®‎ | ميجا هرتز | 2402−2480 | 2402−2480
أقصى قدرة الإرسال ‎Bluetooth®‎ | مللي واط | 10 | 10
بطارية قرصية (بطارية صادة) |  | CR 2032 بطارية ليثيوم 3 فلط | CR 2032 بطارية ليثيوم 3 فلط
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏ | كجم | A)2,8−3,9 | A)2,8−3,9
فئة الحمايةB) |  | IP54 (حماية من الغبار ورذاذ الماء) | IP54 (حماية من الغبار ورذاذ الماء)
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏ | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموحة عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | −20 … +40‏ | −20 … +40‏
المراكم الموصى بها (1,5−8 أمبير ساعة) |  | GBA 18V… ProCORE18V…‎ | GBA 18V… ProCORE18V…‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 18… GAX 18… GAL 36…‎ | ‎GAL 18… GAX 18… GAL 36…‎

A)

  حسب المركم المُستخدَم

B)

  مع غلق غطاء المركم (12) وغلق درج التوصيل (15)

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة <0 °م

المهايئ الكهربائي القابسي
رقم الصنف |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
جهد الدخل | فلط~ | 100−240
تردد دخل التيار المتردد | هرتز | 50−60
تيار الدخل | مللي أمبير | 800
جهد الخرج | فلط= | ‎18
تيار الخرج | أمبير | ‎1,8
الوزن حسب EPTA‎‑Procedure 01:2014‏ |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | كجم | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | كجم | 0,22
فئة الحماية |  | /Ⅱ

تجد المزيد من البيانات الفنية تحت الرابط: https://www.bosch-professional.com/ecodesign