# Технички податоци

Радио апарат за градилиште |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Прием DAB+ |  | – | ●
Работен напон
при режим на работа со мрежен напојувач | V | 18 | 18
при работа со батерии | V | 18 | 18
Номинална јачина на засилувачот | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Приемно поле FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Приемно поле DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Компатибилност Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Опсег на оперативна фреквенција Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Јачина на испраќање Bluetooth® макс. | mW | 10 | 10
Копчеста батерија (батерија за резервно напојување) |  | CR 2032 литиумска батерија 3 V | CR 2032 литиумска батерија 3 V
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Вид на заштитаB) |  | IP54 (заштита од прав и прскање на вода) | IP54 (заштита од прав и прскање на вода)
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Дозволена околна температура при полнењеC) и при складирање | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Препорачани батерии (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Препорачани полначи |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  во зависност од употребената батерија

B)

  при затворен капак за батерија (12) и затворена преграда за приклучок (15)

C)

  Ограничена јачина при температури <0 °C.

Мрежен напојувач
Број на дел |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Влезен напон | V~ | 100−240
Фреквенција на влезна наизменична струја | Hz | 50−60
Влезна струја | mA | 800
Излезен напон | V= | 18
Излезна струја | A | 1,8
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Класа на заштита |  | /Ⅱ

Дополнителни технички податоци може да најдете на: https://www.bosch-professional.com/ecodesign