# Технически данни

Радио за строителен обект |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Приемане DAB+ |  | – | ●
Номинално напрежение
при работа с щекерен адаптер | V | 18 | 18
при работа на аку‌мулаторни батерии | V | 18 | 18
Номинална мощност усилвател | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Диапазон на приемане УКВ | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Диапазон на приемане DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Съвместимост Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Работен честотен диапазон Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Предавателна мощност Bluetooth® макс. | mW | 10 | 10
Бутонна батерия (буферна батерия) |  | CR 2032 литиева батерия 3 V | CR 2032 литиева батерия 3 V
Маса съгласно EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Вид защитаB) |  | IP54 (защита срещу проникване на прах и пръски вода) | IP54 (защита срещу проникване на прах и пръски вода)
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Препоръчани акумулаторни батерии (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

B)

  при затворен капак на акумулаторната батерия (12) и затворено отделение за свързване (15)

C)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

Щекерен адаптер
Каталожен номер |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Входящо напрежение | V~ | 100−240
Входна честота на променливия ток | Hz | 50−60
Входящ ток | mA | 800
Изходящо напрежение | V= | 18
Изходящ ток | A | 1,8
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Клас на защита |  | /Ⅱ

Допълнителни технически данни ще откриете на: https://www.bosch-professional.com/ecodesign