# Tekniske data

Byggepladsradio |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Modtagelse af DAB+ |  | - | ●
Driftsspænding
Ved brug af stikstrømforsyning | V | 18 | 18
Ved brug af akku | V | 18 | 18
Nominel effekt, forstærker | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Modtageområde, FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Modtageområde, DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Kompatibilitet Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Driftsfrekvensområde Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Sendeeffekt Bluetooth® maks. | mW | 10 | 10
Knapcellebatteri (reservebatteri) |  | CR 2032 Lithium-batteri 3 V | CR 2032 Lithium-batteri 3 V
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
KapslingsklasseB) |  | IP54 (støv- og stænkvandsbeskyttet) | IP54 (støv- og stænkvandsbeskyttet)
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Anbefalede akkuer (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalede ladere |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  afhængigt af den anvendte akku

B)

  Med lukket akku-dæksel (12) og lukket tilslutningsport (15)

C)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Stikstrømforsyning
Varenummer |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Indgangsspænding | V~ | 100−240
Indgangsvekselstrømsfrekvens | Hz | 50−60
Indgangsstrøm | mA | 800
Udgangsspænding | V= | 18
Udgangsstrøm | A | 1,8
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Isoleringsklasse |  | /Ⅱ

Du kan finde flere tekniske data under: https://www.bosch-professional.com/ecodesign