# Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului

Cu acumulatorul introdus, poţi identifica starea de încărcare a acumulatorului (17) pe afişaj, iar cu acumulatorul extras aceasta poate fi verificată chiar la acumulator.

## Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului de pe afişaj

Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului (i) apare pe afişaj imediat ce este introdus un acumulator cu tensiune suficientă, iar aparatul de radio nu este conectat la reţeaua de alimentare cu energie electrică prin intermediul alimentatorului (20).

Indicator | Capacitate
--- | ---
| 80−100%
| 60−80%
| 40−60%
| 20−40%
| 5−20%
| 0−5%

## Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului de pe acumulator

Dacă acumulatorul este extras din aparatul de radio, starea de încărcare poate fi indicată prin intermediul LED-urilor verzi ale indicatorului nivelului de încărcare de pe acumulator.

Pentru indicarea nivelului de încărcare, apasă tasta
sau .

Dacă, după apăsarea tastei pentru indicarea nivelului de încărcare, nu se aprinde niciun LED, înseamnă că acumulatorul este defect şi trebuie înlocuit.

### Tip de acumulator GBA 18V...

×

LED-uri | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 3 ori cu iluminare de culoare verde | 60−100 %
Aprindere continuă de 2 ori cu iluminare de culoare verde | 30−60 %
Aprindere continuă o dată cu iluminare de culoare verde | 5−30 %
Aprindere intermitentă o dată cu iluminare de culoare verde | 0−5 %

### Tip de acumulator ProCORE18V...

×

LED-uri | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 5 ori cu iluminare de culoare verde | 80−100 %
Aprindere continuă de 4 ori cu iluminare de culoare verde | 60−80 %
Aprindere continuă de 3 ori cu iluminare de culoare verde | 40−60 %
Aprindere continuă de 2 ori cu iluminare de culoare verde | 20−40 %
Aprindere continuă o dată cu iluminare de culoare verde | 5−20 %
Aprindere intermitentă o dată cu iluminare de culoare verde | 0−5 %