# Wskazanie i wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Przy włożonym akumulatorze stan naładowania akumulatora (17) można odczytać na wyświetlaczu, a przy wyjętym akumulatorze, na wskaźniku akumulatora.

## Wskazanie stanu naładowania akumulatora na wyświetlaczu

Wskazanie stanu naładowania akumulatora (i) pojawia się na wyświetlaczu, gdy we wnęce umieszczony zostanie akumulator o wystarczającym napięciu, a radio nie jest podłączone do sieci za pomocą zasilacza (20).

Wskazanie | Pojemność
--- | ---
| 80−100%
| 60−80%
| 40−60%
| 20−40%
| 5−20%
| 0−5%

## Wskaźnik stanu naładowania na akumulatorze

Po wyjęciu akumulatora z radia stan naładowania wskazują zielone diody LED wskaźnika stanu naładowania na akumulatorze.

Nacisnąć przycisk wskaźnika stanu naładowania lub , aby pojawiło się wskazanie stanu naładowania.

Jeżeli po naciśnięciu przycisku wskaźnika stanu naładowania nie świeci się żadna dioda LED, oznacza to, że akumulator jest uszkodzony i należy go wymienić.

### Typ akumulatora GBA 18V...

×

Diody LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 3 zielone diody LED | 60−100 %
Światło ciągłe, 2 zielone diody LED | 30−60 %
Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED | 5−30 %
Światło migające, 1 zielona dioda LED | 0−5 %

### Typ akumulatora ProCORE18V...

×

Diody LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 5 zielonych diod LED | 80−100 %
Światło ciągłe, 4 zielone diody LED | 60−80 %
Światło ciągłe, 3 zielone diody LED | 40−60 %
Światło ciągłe, 2 zielone diody LED | 20−40 %
Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED | 5−20 %
Światło migające, 1 zielona dioda LED | 0−5 %