# Indikácia stavu nabitia akumulátora

Pri vloženom akumulátore môžete stav nabitia akumulátora (17) zistiť na displeji. Ak je akumulátor vybratý, na samotnom akumulátore.

## Indikácia stavu nabitia akumulátora na displeji

Indikácia stavu nabitia akumulátora (i) sa na displeji zobrazí, keď sa vloží akumulátor s dostatočným napätím a keď rádio nie je spojené s elektrickou sieťou prostredníctvom sieťového adaptéra (20).

Indikácia | Kapacita
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Indikácia stavu nabitia akumulátora na akumulátore

Keď sa vyberie akumulátor z rádia, stav nabitia sa môže zobraziť zelenými LED indikáciami stavu nabitia na akumulátore.

Stlačte tlačidlo pre indikáciu stavu nabitia alebo , aby sa zobrazil stav nabitia.

Ak po stlačení tlačidla indikácie stavu nabitia nesvieti žiadna LED kontrolka, akumulátor je chybný a musí sa vymeniť.

### Typ akumulátora GBA 18V...

×

LED kontrolky | Kapacita
--- | ---
Neprerušované svetlo 3× zelená | 60−100 %
Neprerušované svetlo 2× zelená | 30−60 %
Neprerušované svetlo 1× zelená | 5−30 %
Blikanie 1× zelená | 0−5 %

### Typ akumulátora ProCORE18V...

×

LED kontrolky | Kapacita
--- | ---
Neprerušované svetlo 5× zelených | 80–100 %
Neprerušované svetlo 4× zelené | 60–80 %
Neprerušované svetlo 3× zelené | 40–60 %
Neprerušované svetlo 2× zelené | 20–40 %
Neprerušované svetlo 1× zelená | 5–20 %
Blikanie 1× zelená | 0–5 %