# Technische gegevens

Bouwradio |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Ontvangst DAB+ |  | – | ●
Werkspanning
bij gebruik met voedingsadapter | V | 18 | 18
bij werking op accu | V | 18 | 18
Nominaal vermogen versterker | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Ontvangstbereik FM | MHz | 87,5–108 | 87,5–108
Ontvangstbereik DAB+ | MHz | − | 174,928–239,200
Compatibiliteit Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Werkfrequentiebereik Bluetooth® | MHz | 2402–2480 | 2402–2480
Zendvermogen Bluetooth® max. | mW | 10 | 10
Knoopcel (bufferbatterij) |  | CR 2032 lithiumbatterij 3 V | CR 2032 lithiumbatterij 3 V
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,8–3,9A) | 2,8–3,9A)
BeschermklasseB) |  | IP54 (stof- en plenswaterbescherming) | IP54 (stof- en plenswaterbescherming)
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 … +40 | –20 … +40
Aanbevolen accu's (1,5–8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  afhankelijk van gebruikte accu

B)

  Bij gesloten accuafdekking (12) en gesloten aansluitvak (15)

C)

  Beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C.

Voedingsadapter
Productnummer |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Ingangsspanning | V~ | 100–240
Ingangswisselstroomfrequentie | Hz | 50–60
Ingangsstroom | mA | 800
Uitgangsspanning | V= | 18
Uitgangsstroom | A | 1,8
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Isolatieklasse |  | /Ⅱ

Meer technische gegevens vindt u op: https://www.bosch-professional.com/ecodesign