# Tehnički podaci

Radio za gradilište |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Prijem DAB+ |  | – | ●
Radni napon
pri radu s utičnim adapterom | V | 18 | 18
pri radu s aku-baterijom | V | 18 | 18
Nazivna snaga pojačala | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Područje prijema FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Područje prijema DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Kompatibilnost Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Područje radne frekvencije Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Maks. snaga odašiljanja Bluetooth® | mW | 10 | 10
Dugmasta baterija (pričuvna baterija) |  | CR 2032 litijska baterija 3 V | CR 2032 litijska baterija 3 V
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Vrsta zaštiteB) |  | IP54 (zaštićeno od prašine i prskanja vode) | IP54 (zaštićeno od prašine i prskanja vode)
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Preporučene aku-baterije (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

B)

  kada je zatvoren poklopac aku-baterije (12) i zatvoren pretinac za priključak (15)

C)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Utični adapter
Kataloški broj |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Ulazni napon | V~ | 100−240
Ulazna frekvencija izmjenične struje | Hz | 50−60
Ulazna struja | mA | 800
Izlazni napon | V= | 18
Izlazna struja | A | 1,8
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Klasa zaštite |  | /Ⅱ

Ostale tehničke podatke možete naći na: https://www.bosch-professional.com/ecodesign