# Indikering batteristatus

När batteriet är isatt kan du se batteriets laddningsnivå (17) på displayen, när batteriet tagits ut kan du se det på själva batteriet.

## Indikering batteristatus på displayen

Indikering batteristatus (i) visas på displayen så snart ett batteri med tillräcklig spänning har satts i och radion inte är ansluten till elnätet med kontakten (20).

Indikering | Kapacitet
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Indikering batteristatus på batteriet

Om batteriet tas ut ur radion kan laddningsnivån visas via de gröna LED-lamporna på batteriet.

Tryck på knappen för indikering av batteristatus eller , för att visa batteriets laddningsnivå.

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck på knappen för batteristatus är batteriet defekt och måste bytas ut.

### Batterityp GBA 18V...

×

LED | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 3× grönt | 60−100 %
Fast ljus 2× grönt | 30−60 %
Fast ljus 1× grönt | 5−30 %
Blinkande ljus 1× grön | 0−5 %

### Batterityp ProCORE18V...

×

LED | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 5× grönt | 80−100 %
Fast ljus 4× grönt | 60−80 %
Fast ljus 3× grönt | 40−60 %
Fast ljus 2× grönt | 20−40 %
Fast ljus 1× grönt | 5−20 %
Blinkande ljus 1× grön | 0−5 %