# Akku-ladetilstandsindikator

Når akkuen er isat, kan du se akkuens (17) ladetilstand på displayet. Når akkuen er taget ud, kan du se ladetilstanden på selve akkuen.

## Akku-ladetilstandsvisning på displayet

Akku-ladetilstandsindikatoren (i) fremkommer på displayet, så snart der isættes en akku med tilstrækkelig spænding, og radioen ikke er sluttet til lysnettet via stikstrømforsyningen (20).

Visning | Kapacitet
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Akku-ladetilstandsindikator på akkuen

Hvis akkuen tages ud af radioen, kan ladetilstanden vises ved hjælp af ladetilstandsindikatorens grønne LED'er på akkuen.

Tryk på knappen til ladetilstandsindikatoren eller for at få vist ladetilstanden.

Hvis der ikke er nogen lysdioder, der lyser, efter at du har trykket på knappen til ladetilstandsindikatoren, er akkuen defekt og skal udskiftes.

### Akku-type GBA 18V...

×

Lysdioder | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 3× grøn | 60−100 %
Konstant lys 2× grøn | 30−60 %
Konstant lys 1× grøn | 5−30 %
Blinkende lys 1× grøn | 0−5 %

### Akku-type ProCORE18V...

×

Lysdioder | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 5× grøn | 80–100 %
Konstant lys 4× grøn | 60–80 %
Konstant lys 3× grøn | 40–60 %
Konstant lys 2× grøn | 20–40 %
Konstant lys 1× grøn | 5–20 %
Blinkende lys 1× grøn | 0–5 %