# Datos técnicos

Radio de obra |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Recepción DAB+ |  | – | ●
Tensión de servicio
Operación con alimentador de red | V | 18 | 18
Operación con acumulador | V | 18 | 18
Amplificador de potencia nominal | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Zona de recepción de onda ultracorta FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Zona de recepción DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Compatibilidad de Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Gama de frecuencias de servicio Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Potencia de emisión Bluetooth® máx. | mW | 10 | 10
Pila en forma de botón (batería tampón) |  | CR 2032 Pila de litio de 3 V | CR 2032 Pila de litio de 3 V
Peso según ‌EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
ProtecciónB) |  | IP54 (protegido contra polvo y salpicaduras de agua) | IP54 (protegido contra polvo y salpicaduras de agua)
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Acumuladores recomendados (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Cargadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  depende de la batería utilizada

B)

  con la cubierta del acumulador (12) cerrada y el compartimiento del acumulador (15) cerrado

C)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Fuente de alimentación enchufable
Número de artículo |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Tensión de entrada | V~ | 100−240
Frecuencia de la corriente alterna de entrada | Hz | 50−60
Corriente de entrada | mA | 800
Tensión de salida | V= | 18
Corriente de salida | A | 1,8
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Clase de protección |  | /Ⅱ

Datos técnicos adicionales se encuentran bajo: https://www.bosch-professional.com/ecodesign