# Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

A készülékbe behelyezett akkumulátor esetén a (17) akkumulátor feltöltési szintjét a kijelzőn lehet leolvasni, ha az akkumulátor nincs benne a készülékben, akkor pedig magán az akkumulátoron.

## Akkumulátor feltöltési kijelzés a kijelzőn

A kijelzőn a (i) akkumulátor feltöltési szintjelző display azonnal megjelenik, mihelyt egy kielégítő feszültségű akkumulátort behelyeznek a készülékbe és a rádió nincs a (20) dugaszolható hálózati tápegység segítségével összekötve a villamos hálózattal.

Kijelzés | Kapacitás
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Akkumulátor feltöltési szintjelző az akkumulátoron

Ha az akkumulátort kiveszi a rádióból, a töltési szintet az akkumulátoron elhelyezett feltöltési szintjelző display zöld LED-jein lehet leolvasni.

Nyomja meg a vagy a feltöltési szint kijelző gombot, hogy kijelezze a töltési szintet.

Ha az akkumulátor feltöltési szint kijelző gomb megnyomása után egy LED sem világít, az akkumulátor meghibásodott és ki kell cserélni.

### Akkumulátor típus: GBA 18V...

×

LED-ek | Kapacitás
--- | ---
Tartós fény, 3× zöld | 60−100 %
Tartós fény, 2× zöld | 30−60 %
Tartós fény, 1× zöld | 5−30 %
Villogó fény, 1× zöld | 0−5 %

### Akkumulátor típus: ProCORE18V...

×

LED-ek | Kapacitás
--- | ---
Tartós fény, 5× zöld | 80−100 %
Tartós fény, 4× zöld | 60−80 %
Tartós fény, 3× zöld | 40−60 %
Tartós fény, 2× zöld | 20−40 %
Tartós fény, 1× zöld | 5−20 %
Villogó fény, 1× zöld | 0−5 %