# Эксплуатация с блоком питания со штепсельной вилкой (см. рис. A)

- Пользуйтесь только блоками питания со штепсельной вилкой, указанными в технических характеристиках. Это единственный способ, обеспечивающий безукоризненную работу радиоприемников.

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке блока питания со штепсельной вилкой.

Откройте защитную крышку отсека для подключения (15). Вставьте штепсельную вилку блока питания прибора (21) в разъем для подключения (22) (DC IN 18V). Подключите блок питания со штепсельной вилкой к сети.

Для предотвращения попадания грязи закройте защитный колпачок отсека для подключения (15) после извлечения штепсельной вилки прибора (21).