# Funcionamiento con fuente de alimentación enchufable (ver figura A)

- Utilice únicamente las fuentes de alimentación enchufables que se enumeran en los datos técnicos. Solamente así se puede asegurar el correcto funcionamiento de la radio.

- ¡Observe la tensión de red! La tensión de la fuente de corriente debe coincidir con las indicaciones en la placa de características de la fuente de alimentación enchufable.

Abra la cubierta protectora del compartimiento del acumulador (15). Inserte el enchufe del aparato (21) de la fuente de alimentación enchufable en el casquillo de empalme (22) (DC IN 18V). Conecte la fuente de alimentación enchufable a la red.

Para la protección contra la suciedad, cierre de nuevo la cubierta protectora del compartimento de conexión (15) cuando retire el enchufe del aparato (21).