# Tehniskie dati

Būvlaukuma radio |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Uztveršana DAB+ |  | – | ●
Elektrobarošanas spriegums
darbojoties no elektrotīkla adaptera | V | 18 | 18
no akumulatora | V | 18 | 18
Pastiprinātāja nominālā jauda | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Uztveršanas diapazons UĪV | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Uztveršanas diapazons DAB+ | MHz | – | 174,928−239,200
Saderība Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Darbības frekvences diapazons Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Raidītāja jauda Bluetooth® maks. | mW | 10 | 10
Pogas tipa elements (buferakumulators) |  | CR 2032 litija baterija 3 V | CR 2032 litija baterija 3 V
Svars atbilstoši EPTA procedūrai 01:2014 | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Aizsardzības klaseB) |  | IP54 (putekļdrošs un šļakatdrošs) | IP54 (putekļdrošs un šļakatdrošs)
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības laikāC) un glabāšanas laikā | °C | –20 … +40 | –20 … +40
Ieteicamie akumulatori (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

B)

  Ar aizvērtu akumulatora nodalījumu (12) un aizvērtu pieslēgumu nodalījumu (15)

C)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Elektrotīkla adapteris
Izstrādājuma numurs |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Ieejas spriegums | V~ | 100−240
Ieejas maiņstrāvas frekvence | Hz | 50−60
Ieejas strāva | mA | 800
Izejas spriegums | V= | 18
Izejas strāva | A | 1,8
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01: 2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Elektroaizsardzības klase |  | /Ⅱ

Papildu tehniskie dati atrodami: https://www.bosch-professional.com/ecodesign