# Tekniske data

Arbeidsradio |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Mottak DAB+ |  | – | ●
Driftsspenning
ved drift med strømadapter | V | 18 | 18
ved batteridrift | V | 18 | 18
Merkeeffekt forsterker | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Mottaksområde FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Mottaksområde DAB+ | MHz | – | 174,928−239,200
Bluetooth®-kompatibilitet |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Driftsfrekvens Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Sendeeffekt Bluetooth® maks. | mW | 10 | 10
Knappcellebatteri (bufferbatteri) |  | CR 2032 Litiumbatteri 3 V | CR 2032 Litiumbatteri 3 V
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
KapslingsgradB) |  | IP54 (beskyttet mot støv og vannsprut) | IP54 (beskyttet mot støv og vannsprut)
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Anbefalte batterier (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalte ladere |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Avhengig av batteriet

B)

  Med lukket batterideksel (12) og lukket rom for tilkoblinger (15)

C)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Strømadapter
Artikkelnummer |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Inngangsspenning | V~ | 100−240
Vekselstrømfrekvens inngang | Hz | 50−60
Inngangsstrøm | mA | 800
Utgangsspenning | V= | 18
Utgangsstrøm | A | 1,8
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Kapslingsgrad |  | /Ⅱ

Du finner flere tekniske data på https://www.bosch-professional.com/ecodesign