# Alimentation d’appareils externes

## Prise USB

La prise USB peut être utilisée pour recharger les appareils pouvant être alimentés via un câble USB (par ex. téléphones portables). Le courant de charge maximal est de 2,1 A.

Actionnez le levier de déverrouillage (8) et ouvrez le cache (7) du compartiment média. À l’aide d’un câble USB adapté, connectez la prise USB de l’appareil externe à la prise de charge USB (11) (USB).

En cas d’alimentation par accu, l’appareil externe ne peut être chargé que tant que la radio est allumée.

Si sa taille le permet, l’appareil externe peut être logé dans le compartiment de rangement (6) pendant la durée de la charge. Si l’appareil externe s’échauffe au cours de la charge, laissez le cache (7) du compartiment média ouvert pour protéger l’appareil externe contre la surchauffe.

Au terme de la charge ou après avoir débranché le câble USB, refermez le cache (7) pour que la radio soit à nouveau protégée contre les saletés.

## Prises de courant alternatif

Les prises de courant alternatif permettent d’alimenter des appareils électriques externes. Les prises de courant peuvent varier en fonction des normes spécifiques aux différents pays.

L’alimentation en énergie d’appareils externes n’est possible que quand la radio est alimentée par secteur. Elle n’est pas possible en cas d’alimentation par accu. Quand la radio est raccordée au secteur, le voyant lumineux (3) est allumé, en guide de confirmation.

La somme des courants absorbés par tous les appareils électriques raccordés ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans le tableau suivant (voir également l’inscription sur le boîtier, au-dessous des volets de recouvrement (4)) :

Référence | Somme maximale des courants absorbés (en A)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

Ouvrez le volet de recouvrement (4) d’une des prises de courant alternatif et raccordez le câble de l’appareil électrique externe à la prise (5).