# Technische Daten

Baustellenradio |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Empfang DAB+ |  | – | ●
Betriebsspannung
bei Netzbetrieb | V | 230/110 | 230/110
bei Akkubetrieb | V | 18 | 18
Nennleistung Verstärker | W | 4 × 5 | 4 × 5
Empfangsbereich UKW | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Empfangsbereich DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Kompatibilität Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Betriebsfrequenzbereich Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Sendeleistung Bluetooth® max. | mW | 10 | 10
Pufferbatterien |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Schutzklasse |  | /Ⅰ | /Ⅰ
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb | °C | 0 … +35 | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung | °C | −20 … +50 | −20 … +50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  abhängig vom verwendeten Akku