# Akun lataustilan näyttö

Kun akku on paikallaan, akun lataustilan (26) voi katsoa näytöstä. Kun akku on irrotettu, lataustilan voi katsoa suoraan akusta.

## Akun lataustilan näyttö näyttöpaneelissa

Akun lataustilan näyttö (b) tulee näyttöpaneeliin heti kun sähköverkosta irrotettuun radioon asennetaan ladattu akku.

Näyttö | Kapasiteetti
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Akun lataustilan näyttö akussa

Jos akku irrotetaan radiosta, lataustilan voi tarkistaa akun lataustilan näytön vihreiden LED-valojen avulla.

Kun haluat nähdä lataustilan, paina lataustilan näytön painiketta tai .

Jos lataustilan näytön painikkeen painaminen ei sytytä yhtään LED-valoa, akku on viallinen, ja se täytyy vaihtaa.

### Akkutyyppi GBA 18V...

×

LED-valot | Kapasiteetti
--- | ---
3 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 60−100 %
2 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 30−60 %
1 vihreä valo palaa jatkuvasti | 5−30 %
1 vihreä valo vilkkuu | 0−5 %

### Akkutyyppi ProCORE18V...

×

LED-valot | Kapasiteetti
--- | ---
5 vihreä valoa palaa jatkuvasti | 80−100 %
4 vihreä valoa palaa jatkuvasti | 60−80 %
3 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 40−60 %
2 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 20−40 %
1 vihreä valo palaa jatkuvasti | 5−20 %
1 vihreä valo vilkkuu | 0−5 %