# Tehnični podatki

Radijski predvajalnik za gradbišče |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Sprejem DAB+ |  | – | ●
Omrežna napetost
pri delovanju na električno omrežje | V | 230/110 | 230/110
pri uporabi akumulatorja | V | 18 | 18
Nazivna moč ojačevalca | W | 4 × 5 | 4 × 5
Območje sprejema FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Območje sprejema DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Združljivost Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Območje delovne frekvence Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Moč oddajanja Bluetooth® najv. | mW | 10 | 10
Rezervne baterije |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Razred zaščite |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dovoljena temperatura okolice med delovanjem | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dovoljena temperatura okolice med shranjevanjem | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije