# Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Při nasazeném akumulátoru můžete zjistit stav nabití akumulátoru (26) na displeji, při vyjmutém akumulátoru na samotném akumulátoru.

## Ukazatel stavu nabití akumulátoru na displeji

Ukazatel stavu nabití akumulátoru (b) se zobrazí na displeji, jakmile je nasazený akumulátor s dostatečným napětím a rádio není připojené k elektrické síti.

Ukazatel | Kapacita
--- | ---
| 80–100 %
| 60–80 %
| 40–60 %
| 20–40 %
| 5–20 %
| 0–5 %

## Ukazatel stavu nabití akumulátoru na akumulátoru

Při vyjmutí akumulátoru z rádia si lze stav nabití zobrazit pomocí zelených LED ukazatele stavu nabití na akumulátoru.

Pro zobrazení stavu nabití stiskněte tlačítko ukazatele stavu nabití nebo .

Pokud po stisknutí tlačítka ukazatele stavu nabití nesvítí žádná LED, je akumulátor vadný a musí se vyměnit.

### Typ akumulátoru GBA 18V...

×

LED | Kapacita
--- | ---
Trvale svítí tři zelené | 60−100 %
Trvale svítí dvě zelené | 30−60 %
Trvale svítí jedna zelená | 5−30 %
Bliká jedna zelená | 0−5 %

### Typ akumulátoru ProCORE18V...

×

LED | Kapacita
--- | ---
Trvale svítí pět zelených | 80−100 %
Trvale svítí čtyři zelené | 60−80 %
Trvale svítí tři zelené | 40−60 %
Trvale svítí dvě zelené | 20−40 %
Trvale svítí jedna zelená | 5−20 %
Bliká jedna zelená | 0−5 %