# Питание внешних приборов

## Разъем USB

Разъем USB можно использовать для зарядки устройств, которые могут получать электропитание по USB (например, различные мобильные телефоны). Максимальный уровень зарядного тока составляет 2,1 A.

Разблокируйте с помощью рычага (8) и откройте крышку (7) отсека для медиа. С помощью подходящего кабеля USB подключите разъем USB внешнего устройства к USB-разъему для зарядки (11) (USB) радиоприемника.

При использовании аккумулятора внешнее устройство можно заряжать только при включенном радиоприемнике.

Если размер позволяет, вы можете хранить внешнее устройство в отсеке для хранения (6). Если устройство нагревается в процессе зарядки, то оставьте крышку (7) отсека для медиа открытой, чтобы избежать перегрева внешнего устройства.

По завершении зарядки отсоедините USB-кабель, а затем закройте крышку (7), чтобы избежать загрязнения радиоприемника.

## Гнездо переменного тока

Вы можете использовать дополнительные внешние электроприборы с помощью гнезда переменного тока. Гнезда могут отличаться в зависимости от специфических для конкретных стран стандартов.

Электропитание внешних устройств через гнездо переменного тока возможно только в том случае, если радиоприемник работает от электросети, а не от аккумуляторной батареи. Если радиоприемник подключен к электросети, это подтверждает горящая зеленым светом контрольная лампочка (3).

Общее максимально допустимое потребление тока всеми подключенными электрическими устройствами не должно быть выше значений, указанных в следующей таблице (см. также маркировки на корпусе под крышками (4)):

Товарный номер | Сумма макс. потребляемого тока (в А)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

Откройте крышку (4) гнезда переменного тока и вставьте штепсельную вилку внешнего электроприбора в гнездо (5) на радиоприемнике.