# مشخصات فنی

رادیو کارگاه ساختمانی |  | ‎GPB 18V-5 C‎ | ‎GPB 18V-5 SC‎
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
دریافت ‎DAB+‎ |  | – | ●
ولتاژ عملکرد
هنگام کار با شبکه برق | V | 230/110 | 230/110
هنگام عملکرد با باتری قابل شارژ | V | 18 | 18
توان نامی تقویت کننده | W | ‎4 × 5‎ | ‎4 × 5‎
محدوده دریافت موج FM | MHz | ‎87,5−108‎ | ‎87,5−108‎
محدوده دریافت ‎DAB+‎ | MHz | − | ‎174,928−239,200‎
سازگاری ®Bluetooth |  | 5.0 ®Bluetooth | 5.0 ®Bluetooth
محدوده فرکانس عملکرد ®Bluetooth | MHz | ‎2402−2480‎ | ‎2402−2480‎
حداکثر توان ارسال ®Bluetooth | mW | 10 | 10
باتری های جایگزین |  | ‎2 × 1,5 V LR6 (AA)‎ | ‎2 × 1,5 V LR6 (AA)‎
وزن مطابق استاندارد ‎ EPTA-Procedure 01:2014‎ | kg | A)9,2−10,2‏ | A)9,2−10,2‏
کلاس ایمنی |  | /Ⅰ | /Ⅰ
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 … +35‎ | ‎0 … +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کار | ‎°C | ‎0 … +35‎ | ‎0 … +35‎
دمای مجاز محیط هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎−20 … +50‎ | ‎−20 … +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | ‎GBA 18V…‎ ProCORE18V…‎ | ‎GBA 18V…‎ ProCORE18V…‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 18…‎ ‎GAX 18…‎ ‎GAL 36…‎ | ‎GAL 18…‎ ‎GAX 18…‎ ‎GAL 36…‎

A)

  بسته به نوع باتری کاربردی