# Harici cihazların enerji beslemesi

## USB bağlantısı

USB bağlantısı yardımı ile, USB bağlantısı üzerinden enerji beslemesine izin veren cihazların çoğunu (örneğin çeşitli mobil telefonlar) çalıştırabilir veya şarj edebilirsiniz. Maksimum şarj akımı 2,1 Amperdir.

Kilitleme kolunu (8) açın ve medya bölmesi kapağını (7) kaldırın. Harici cihazın USB bağlantısını uygun bir USB kablosu kullanarak radyonun USB şarj soketine (11)(USB) bağlayın.

Bir akü ile çalıştırıldığında, harici cihaz yalnızca radyo açıkken şarj edilebilir.

Boyut uygunsa, harici cihaz şarj sırasında depolama gözünde (6) saklanabilir. Harici cihaz şarj işlemi sırasında ısınırsa, harici cihazın aşırı ısınmasını önlemek için medya bölmesinin kapağını (7) açık bırakın.

Şarj işlemi bittiğinde veya USB kablosu çıkarıldığında, radyonun kirlenmesini önlemek için kapağı (7) tekrar kapatın.

## Alternatif akım bağlantısı

Ek harici elektrikli cihazları çalıştırmak için alternatif akım bağlantılarını kullanabilirsiniz. Soketler ülkeye özel standartlara göre değişiklik gösterebilir.

Harici cihazların alternatif akım bağlantısı üzerinden enerji beslemesi sadece radyo şebekeye bağlı olduğunda mümkündür ve takılı bir pil ile mümkün değildir. Radyo akım şebekesine bağlıysa, doğrulama olarak yeşil kontrol lambası (3) yanar.

Tüm bağlı elektrikli cihazların izin verilen maksimum akım tüketiminin toplamı, aşağıdaki tabloda verilen değeri geçmemelidir (ayrıca bkz. koruma kapaklarının (4) altındaki gövdede bulunan etiket):

Malzeme numarası | Maks. akım tüketimi toplamı (A cinsinden)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

Alternatif akım bağlantılarının koruma kapaklarından birini (4) açın ve harici elektrikli cihazın soketini radyonun bir yuvasına (5) takın.