# Tekniska data

Byggradio |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Mottagning DAB+ |  | – | ●
Driftspänning
vid nätdrift | V | 230/110 | 230/110
med batteridrift | V | 18 | 18
Nominell effekt förstärkare | W | 4 × 5 | 4 × 5
Mottagningsområde UKV | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Mottagningsområde DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Kompatibilitet Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Driftfrekvensområde Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Sändningskapacitet Bluetooth® max. | mW | 10 | 10
Buffertbatterier |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Vikt motsvarande EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Skyddsklass |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid förvaring | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekommenderade laddare |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Beroende på använt batteri