# Техникалық мәліметтер

Құрылыс алаңының радио қабылдағышы |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
DAB+ сигналын қабылдау |  | – | ●
Жұмыс кернеуі
желіге қосылғанда | В | 230/110 | 230/110
аккумуляторды пайдаланған кезде | В | 18 | 18
Күшейткіштің номиналды қуаты | Вт | 4 × 5 | 4 × 5
УҚТ қабылдау диапазоны | MГц | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ қабылдау диапазоны | MГц | − | 174,928−239,200
Bluetooth® үйлесімділігі |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Bluetooth® қызметтік жиіліктер диапазоны | MГц | 2402−2480 | 2402−2480
Bluetooth® тарату қуаты, макс. | мВт | 10 | 10
Буферлік батареялар |  | 2 × 1,5 В LR6 (AA) | 2 × 1,5 В LR6 (AA)
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Қорғаныс класы |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Жұмыс істеп тұрған кездегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты