# Aku laetuse taseme näidik

Kui aku on paigaldatud, saate aku (26) laetuse taset vaadata ekraanilt, eemaldatud aku korral aga akult endalt.

## Aku laetuse taseme näidik ekraanil

Aku laetuse taseme näidik (b) ilmub ekraanile siis, kui paigaldatud on piisava pingega aku ja raadio ei ole vooluvõrguga ühendatud.

Näidik | Mahtuvus
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Aku laetuse taseme näidik akul

Kui aku mõõteriistast välja võetakse, saab laetuse taset vaadata akul olevate roheliste LED-ide järgi.

Laetuse taseme vaatamiseks vajutage laetuse taseme näidiku nuppu või .

Kui laetuse taseme näidiku nupu vajutamisel ei sütti ükski LED, on aku defektne ja tuleb välja vahetada.

### Aku tüüp GBA 18V...

×

LEDid | Mahtuvus
--- | ---
pidev valgus 3× roheline | 60−100 %
pidev valgus 2× roheline | 30−60 %
pidev valgus 1× roheline | 5−30 %
vilkuv valgus 1× roheline | 0−5 %

### Aku tüüp ProCORE18V...

×

LEDid | Mahtuvus
--- | ---
pidev valgus 5× roheline | 80−100 %
pidev valgus 4× roheline | 60−80 %
pidev valgus 3× roheline | 40−60 %
pidev valgus 2× roheline | 20−40 %
pidev valgus 1× roheline | 5−20 %
vilkuv valgus 1× roheline | 0−5 %