# Akku-Ladezustandsanzeige

Bei eingesetztem Akku können Sie den Ladezustand des Akkus (26) im Display erkennen, bei entnommenem Akku am Akku selbst.

## Akku-Ladezustandsanzeige im Display

Die Akku-Ladezustandsanzeige (b) erscheint im Display, sobald ein Akku mit ausreichender Spannung eingesetzt und das Radio nicht mit dem Stromnetz verbunden ist.

Anzeige | Kapazität
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Akku-Ladezustandsanzeige am Akku

Wird der Akku aus dem Radio entnommen, kann der Ladezustand durch die grünen LEDs der Ladezustandsanzeige am Akku angezeigt werden.

Drücken Sie die Taste für die Ladezustandsanzeige oder , um den Ladezustand anzuzeigen.

Leuchtet nach dem Drücken der Taste für die Ladezustandsanzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.

### Akku-Typ GBA 18V...

×

LEDs | Kapazität
--- | ---
Dauerlicht 3× grün | 60−100 %
Dauerlicht 2× grün | 30−60 %
Dauerlicht 1× grün | 5−30 %
Blinklicht 1× grün | 0−5 %

### Akku-Typ ProCORE18V...

×

LEDs | Kapazität
--- | ---
Dauerlicht 5× grün | 80−100 %
Dauerlicht 4× grün | 60−80 %
Dauerlicht 3× grün | 40−60 %
Dauerlicht 2× grün | 20−40 %
Dauerlicht 1× grün | 5−20 %
Blinklicht 1× grün | 0−5 %