# Tehnički podaci

Radio za gradilište |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Prijem DAB+ |  | – | ●
Radni napon
pri mrežnom radu | V | 230/110 | 230/110
pri radu s aku-baterijom | V | 18 | 18
Nazivna snaga pojačala | W | 4 × 5 | 4 × 5
Područje prijema FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Područje prijema DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Kompatibilnost Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Područje radne frekvencije Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Maks. snaga odašiljanja Bluetooth® | mW | 10 | 10
Pričuvne baterije |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Klasa zaštite |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline kod skladištenja | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji