# Λειτουργία ήχου

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Για την ενεργοποίηση του ραδιοφώνου πατήστε το πλήκτρο On/Off (15). Η οθόνη (16) ενεργοποιείται και αναπαράγεται η τελευταία ρυθμισμένη κατά την απενεργοποίηση του ραδιοφώνου πηγή ήχου.

Για την απενεργοποίηση του ραδιοφώνου πατήστε εκ νέου το πλήκτρο On/Off (15). Η τρέχουσα ρύθμιση της πηγής ήχου αποθηκεύεται.

## Ρύθμιση έντασης ήχου

Μετά την ενεργοποίηση του ραδιοφώνου είναι ρυθμισμένη πάντοτε μια χαμηλή ένταση του ήχου.

Για την αύξηση της έντασης του ήχου γυρίστε το κουμπί ρολόι (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ ή το κουμπί Μενού (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, για τη μείωση της έντασης του ήχου αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Η ρύθμιση της έντασης του ήχου ή εμφανίζεται στην οθόνη με την τιμή μεταξύ 0 και 30. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή ενός ραδιοφωνικού σταθμού σε μια χαμηλή τιμή, πριν το ξεκίνημα μιας εξωτερικής πηγής ήχου σε μια μεσαία τιμή.

Για την απενεργοποίηση του ήχου μπορείτε να πατήσετε σύντομα το πλήκτρο Σίγαση (12). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη σίγασης (f).

Για την ενεργοποίηση ξανά του ήχου, πατήστε εκ νέου σύντομα το πλήκτρο Σίγαση ή γυρίστε το κουμπί ρολόι (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ ή το κουμπί Μενού (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

## Ρύθμιση της μελωδίας

Για μια ιδανική αναπαραγωγή του ήχου είναι ενσωματωμένος στο ραδιόφωνο ένας ισοσταθμιστής (equalizer).

Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τη στάθμη πρίμων και μπάσων ή να χρησιμοποιήσετε την προρρύθμιση μελωδίας για διαφορετικά είδη μουσικής. Προς επιλογή είναι διαθέσιμες οι προ-προγραμματισμένες πριν ρυθμίσεις JAZZ, ROCK, POP και CLASSIC καθώς η αυτο-προγραμματιζόμενη ρύθμιση CUSTOM. Οι ρυθμίσεις τόνου αποθηκεύονται ξεχωριστά για κάθε πηγή ήχου.

Για να επιλέξετε μια από τις αποθηκευμένες προρρυθμίσεις μελωδίας, πατήστε πλήκτρο Ισοσταθμιστής (20) τόσες φορές, ώσπου να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή ρύθμιση στην ένδειξη της προρρύθμισης μελωδίας (i).

Αλλαγή της ρύθμισης CUSTOM:

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη πρίμων και τη στάθμη μπάσων σε μια περιοχή από −5 μέχρι +5.
- Πατήστε το πλήκτρο Ισοσταθμιστής (20) πάνω από 0,5 δευτερόλεπτα. Στην ένδειξη της προρρύθμισης μελωδίας (i) στην οθόνη εμφανίζεται CUSTOM.
- GPB 18V‑5 C: Στην ένδειξη της στάθμης πρίμων/μπάσων (d) εμφανίζεται TRE, η τρέχουσα τιμή της στάθμης πρίμων αναβοσβήνει. Γυρίστε το κουμπί ρολόι (14), για να αλλάξετε τη στάθμη πρίμων. Πατήστε το κουμπί ρολόι (14), για να αποθηκεύσετε τη ρυθμισμένη τιμή.
  Στην ένδειξη της στάθμη πρίμων/μπάσων (d) εμφανίζεται τώρα BAS καθώς και η τρέχουσα τιμή της στάθμης μπάσων. Αλλάξτε και αποθηκεύστε τη στάθμη μπάσων, όπως περιγράφεται στη στάθμη πρίμων.
- GPB 18V‑5 SC: Στη πολυλειτουργική οθόνη (k) εμφανίζεται <Treble> και η τρέχουσα τιμή της στάθμης πρίμων. Γυρίστε το κουμπί Μενού (22), για να αλλάξετε τη στάθμη πρίμων. Πατήστε το κουμπί Μενού (22), για να αποθηκεύσετε τη ρυθμισμένη τιμή.
  Στην πολυλειτουργική οθόνη (k) εμφανίζεται τώρα <Bass> καθώς και η τρέχουσα τιμή της στάθμης μπάσων. Αλλάξτε και αποθηκεύστε τη στάθμη μπάσων, όπως περιγράφεται στη στάθμη πρίμων.
- Μετά την αποθήκευση της ρύθμισης του βάθους ή 10 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα του κουμπιού ρολόι (14)/κουμπιού μενού (22) περνά το ραδιόφωνο πίσω στην στάνταρ ένδειξη της οθόνης.

## Επιλογή πηγής ήχου

Για την επιλογή μιας πηγής ήχου πατήστε το κουμπί Πηγή (18) τόσες φορές, ώσπου να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή εσωτερική ή εξωτερική πηγή ήχου:

- DAB: Ψηφιακό ραδιόφωνο μέσω DAB+ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎,
- FM: Αναλογικό ραδιόφωνο μέσω FM,
- AUX: Εξωτερική πηγή ήχου (π.χ. CD-Player) μέσω της υποδοχής 3,5 mm AUX IN (10) στη θήκη μέσων,
- : Εξωτερική πηγή ήχου (π.χ. smartphone) μέσω της σύνδεσης μέσω Bluetooth®.

Η τρέχουσα πηγή ήχου αναγνωρίζεται στην ένδειξη της πηγής ήχου (h) ή στην ένδειξη Bluetooth® (g).

## Ρύθμιση/αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού DAB+ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

Για την επιλογή της πηγής ήχου ραδιοφωνικός σταθμός DAB+ πατήστε το κουμπί Πηγή (18) τόσες φορές, ώσπου να εμφανιστεί στην ένδειξη της πηγής ήχου (h) DAB.

Μετά από μια σύντομη αρχικοποίηση αναπαράγεται ο τελευταίος ρυθμισμένος ραδιοφωνικός σταθμός.

Το όνομα του σταθμού εμφανίζεται κάθε φορά στην επάνω σειρά της πολυλειτουργικής οθόνης (k). Ποια πρόσθετη πληροφορία θα εμφανιστεί στην κάτω σειρά της πολυλειτουργικής οθόνης, μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία μενού.

- Για την αλλαγή του σταθμού γυρίστε το κουμπί Πηγή (18), μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός σταθμός. Πατήστε το κουμπί Πηγή (18), για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Το ραδιόφωνο αλλάζει στον επιλεγμένο σταθμό.
  Εναλλακτικά για την αλλαγή του σταθμού μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα κάτω (13) ή το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα πάνω (19).

- Για την αποθήκευση ενός ρυθμισμένου σταθμού πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης προγράμματος (17) της επιθυμητής θέσης αποθήκευσης τόσο, μέχρι ο αριθμός της θέσης αποθήκευσης να εμφανιστεί στην ένδειξη της θέσης αποθήκευσης (c).

- Για την αναπαραγωγή ενός αποθηκευμένου σταθμού πατήστε σύντομα ένα από τα πλήκτρα αποθήκευσης προγράμματος (17). Ο αριθμός της θέσης αποθήκευσης εμφανίζεται στην ένδειξη της θέσης αποθήκευσης (c).

Υπόδειξη: Σε περίπτωση προβλημάτων λήψης μπορείτε να ξεκινήσετε χειροκίνητα την αναζήτηση σταθμού DAB+. Γι’ αυτό επιλέξτε είτε <Auto Scan> στο μενού, ή πατήστε το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα κάτω (13) και το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα πάνω (19) ταυτόχρονα. Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης σταθμού αποθηκεύονται 4 σταθμοί στις θέσεις αποθήκευσης προγραμμάτων 1 μέχρι 4. Οι ήδη αποθηκευμένοι σταθμοί σε αυτή την περίπτωση αντικαθίστανται.

Όταν δεν μπορεί να βρεθεί κανένας ραδιοφωνικός σταθμός DAB+, εμφανίζεται <No DAB Station – Please Auto Scan> στην πολυλειτουργική οθόνη (k).

## Ρύθμιση/αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού FM

Για την επιλογή της πηγής ήχου ραδιοφωνικός σταθμός FM πατήστε το κουμπί Πηγή (18) τόσες φορές, ώσπου να εμφανιστεί στην ένδειξη της πηγής ήχου (h) FM.

GPB 18V‑5 C: Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης εμφανίζεται η ραδιοφωνική συχνότητα στην ένδειξη του χρόνου (j), μετά στην ένδειξη ραδιοφωνικής συχνότητας (a).

GPB 18V‑5 SC: Η συχνότητα του τρέχοντος αναπαραγώμενου σταθμού εμφανίζεται κάθε φορά στην επάνω σειρά της πολυλειτουργικής οθόνης (k). Ποια πρόσθετη πληροφορία θα εμφανιστεί στην κάτω σειρά της πολυλειτουργικής οθόνης, μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία μενού.

Σε περίπτωση ικανοποιητικά ισχυρής λήψης ενός κατάλληλου σήματος περνά το ραδιόφωνο αυτόματα στη στερεοφωνική λήψη, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη της στερεοφωνικής λήψης (e).

- Για τη ρύθμιση ενός ορισμένου σταθμού γυρίστε το κουμπί Πηγή (18), μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή συχνότητα ή ο επιθυμητός σταθμός.
- Για την αναζήτηση του επόμενου σταθμού με υψηλή ισχύ σήματος πατήστε σύντομα το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα κάτω (13) ή το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα πάνω (19). Ο επόμενος ανιχνευμένος σταθμός εμφανίζεται στην οθόνη και αναπαράγεται.
- Για την αναζήτηση όλων των σταθμών με υψηλή ισχύ σήματος πατήστε το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα κάτω (13) ή το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα πάνω (19) πάνω από 0,5 δευτερόλεπτα. Κάθε ανιχνευμένος σταθμός αναπαράγεται για 5 δευτερόλεπτα, μετά συνεχίζεται η αναζήτηση μέχρι το άκρο της ζώνης συχνοτήτων. Για να διακόψετε την αναζήτηση σταθμού, πατήστε σύντομα το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα κάτω (13) ή το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα πάνω (19).
- Για την αποθήκευση ενός ρυθμισμένου σταθμού πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης προγράμματος (17) της επιθυμητής θέσης αποθήκευσης τόσο, μέχρι ο αριθμός της θέσης αποθήκευσης να εμφανιστεί στην ένδειξη της θέσης αποθήκευσης (c).
- Για την αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση των σταθμών με την καλύτερη λήψη πατήστε το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα κάτω (13) και το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα πάνω (19) ταυτόχρονα. Το ραδιόφωνο ελέγχει όλους τους σταθμούς με δυνατότητα λήψης και αποθηκεύει τους 4 σταθμούς με την καλύτερη λήψη στις θέσεις αποθήκευσης προγραμμάτων 1 μέχρι 4. Προσέξτε, ότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως ήδη αποθηκευμένοι σταθμοί αντικαθίστανται.
  Όταν η αναζήτηση τελειώσει, αναπαράγεται ο αποθηκευμένος στη θέση αποθήκευσης προγράμματος 1 σταθμός.
- Για την αναπαραγωγή ενός αποθηκευμένου σταθμού πατήστε σύντομα ένα από τα πλήκτρα αποθήκευσης προγράμματος (17). Ο αριθμός της θέσης αποθήκευσης εμφανίζεται στην ένδειξη της θέσης αποθήκευσης (c).

## Προσανατολισμός της κεραίας

Το ραδιόφωνο παραδίδεται με συναρμολογημένη ραβδοειδή κεραία (30). Κατά τη λειτουργία του ραδιοφώνου μέσω FM στρέψτε τη ραβδοειδή κεραία στην κατεύθυνση, που καθιστά δυνατή την καλύτερη λήψη.

Όταν δεν είναι δυνατή καμία ικανοποιητική λήψη, τότε τοποθετήστε το ραδιόφωνο σε μια θέση με καλύτερη λήψη.

Υπόδειξη: Κατά τη λειτουργία του ραδιοφώνου σε άμεσο περιβάλλον ραδιοφωνικών εγκαταστάσεων, ασύρματων συσκευών ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών μπορεί να προκύψει μια μείωση της ποιότητας της ραδιοφωνικής λήψης.

## Σύνδεση εξωτερικών πηγών ήχου μέσω AUX

Ανοίξτε τον μοχλό ασφάλισης (8) και ανασηκώστε το κάλυμμα (7) της θήκης μέσων. Τοποθετήστε το βύσμα 3,5 mm του καλωδίου AUX (9) στην υποδοχή AUX IN(10). Συνδέστε το καλώδιο AUX σε μια κατάλληλη πηγή ήχου.

Για την αναπαραγωγή της πηγής ήχου AUX πατήστε το κουμπί Πηγή (18) τόσες φορές, ώσπου να εμφανιστεί στην ένδειξη της πηγής ήχου (h) AUX.

Για την προστασία από τη ρύπανση κλείστε ξανά το κάλυμμα (7) της θήκης μέσων και ασφαλίστε το, όταν απομακρύνετε το βύσμα του καλωδίου AUX.

Σε περίπτωση κατάλληλου μεγέθους μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συνδεδεμένη μέσω AUX πηγή ήχου επίσης στη θήκη φύλαξης (6).

Όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας AUX πατηθεί ένα από τα πλήκτρα αποθήκευσης προγραμμάτων (17), τότε αλλάζει το ραδιόφωνο στον σταθμό, που έχει αποθηκευτεί στην τελευταία λειτουργία ραδιοφώνου που χρησιμοποιήθηκε.

## Αναπαραγωγή/έλεγχος εξωτερικών πηγών ήχου μέσω Bluetooth®

Για την αναπαραγωγή μιας πηγής ήχου (π.χ. smartphone) μέσω Bluetooth®, πατήστε είτε το κουμπί Πηγή (18) τόσες φορές, ώσπου στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη Bluetooth® (g), ή πατήστε, ανεξάρτητα από την τρέχουσα πηγή ήχου, σύντομα το πλήκτρο Bluetooth® (21).

Όταν το ραδιόφωνο ήταν ήδη συνδεδεμένο με μια εξωτερική πηγή ήχου μέσω Bluetooth® και αυτή η πηγή ήχου είναι διαθέσιμη, τότε αποκαθίσταται αυτόματα μια σύνδεση με αυτή την πηγή ήχου. Μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση, ανάβει η ένδειξη Bluetooth® (g) συνεχώς.
GPB 18V‑5 SC: Το όνομα της συνδεδεμένης μέσω Bluetooth® συσκευής εμφανίζεται στην επάνω σειρά της πολυλειτουργικής οθόνης (k). Στην κάτω σειρά εμφανίζεται το μεταδιδόμενο από τη συνδεδεμένη συσκευή κείμενο.

Εάν εντός 2 λεπτών δεν μπορεί να αποκατασταθεί καμία σύνδεση, διακόπτεται η αποκατάσταση της σύνδεσης και η ένδειξη Bluetooth® (g) αναβοσβήνει συνεχώς.
GPB 18V‑5 SC: Στην πολυλειτουργική οθόνη (k) εμφανίζεται <Not connected>.
Μετά από περαιτέρω 17 λεπτά χωρίς αποκατάσταση της σύνδεσης απενεργοποιείται αυτόματα το ραδιόφωνο.

Αποκατάσταση νέας σύνδεσης μέσω Bluetooth®:

- Για την αποκατάσταση της σύνδεσης με μια νέα εξωτερική πηγή ήχου, πατήστε το πλήκτρο Bluetooth® (21) πάνω από 0,5 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι επίσης δυνατό και κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας αναζήτησης, σε περίπτωση υφισταμένης σύνδεσης ή σε περίπτωση λειτουργίας με μια άλλη πηγή ήχου.

- Το ραδιόφωνο ξεκινά τη διαδικασία αναζήτησης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασία αναζήτησης αναβοσβήνει η ένδειξη Bluetooth® (g).

- Ενεργοποιήστε τη σύνδεση μέσω της εξωτερικής πηγής ήχου. Αυτό είναι στα smartphone συνήθως δυνατό στις ρυθμίσεις στο μενού Bluetooth®. Το ραδιόφωνο εμφανίζεται ως διαθέσιμη πηγή κάτω από το όνομα GPB 18V-5 C xxxx ή GPB 18V-5 SC xxxx. Προσέξτε παρακαλώ τις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας της πηγής ήχου/του smartphone σας.

- Μόλις αποκατασταθεί μια σύνδεση μέσω Bluetooth®, ανάβει η ένδειξη Bluetooth® (g) συνεχώς.

Η συνδεδεμένη μέσω Bluetooth® πηγή ήχου μπορεί επίσης να ελεγχθεί μέσω του ραδιοφώνου:

- Για την επιλογή και το ξεκίνημα ενός μουσικού κομματιού (τίτλος), πατήστε το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα πάνω (19) ή το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα κάτω (13) τόσες φορές σύντομα, ώσπου να φθάσετε στο επιθυμητό μουσικό κομμάτι. Η αναπαραγωγή του επιλεγμένου μουσικού κομματιού ξεκινά αυτόματα.

- Για τη διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο Σίγαση (12). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη σίγασης (f).

- Για τη συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο Σίγαση (12) εκ νέου, αλλάξτε την ένταση του ήχου ή πατήστε το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα πάνω (19) ή το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα κάτω (13).

- Για την κίνηση προς τα εμπρός ή την κίνηση προς τα πίσω εντός ενός μουσικού κομματιού κρατήστε το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα πάνω (19) ή το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα κάτω (13) πατημένο, μέχρι να φθάσετε στην επιθυμητή θέση στο μουσικό κομμάτι.

Όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μέσω Bluetooth® πατηθεί ένα από τα πλήκτρα αποθήκευσης προγραμμάτων (17), τότε αλλάζει το ραδιόφωνο στον σταθμό, που έχει αποθηκευτεί στην τελευταία λειτουργία ραδιοφώνου που χρησιμοποιήθηκε.

## Ρύθμιση της ένδειξης του χρόνου ‎(GPB 18V‑5 C)‎

Για να περάσετε στο μενού Ένδειξη χρόνου, πατήστε σύντομα το κουμπί ρολόι (14).

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις μορφές ώρας 12 ώρες <12H> και 24 ώρες <24H> καθώς και να ρυθμίσετε ώρες και λεπτά.

Πλοήγηση στο μενού:

- Αλλαγή των ρυθμίσεων μενού: Γυρίστε το κουμπί ρολόι (14).
- Αποθήκευση των ρυθμίσεων μενού: Πατήστε το κουμπί ρολόι.
- Μετά την αποθήκευση της ρύθμισης λεπτών ή 10 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα του κουμπιού ρολόι περνά το ραδιόφωνο πίσω στη λειτουργία ήχου.

Όταν η ώρα στο ραδιόφωνο δεν αποθηκεύεται πλέον, τότε αλλάξτε τις εφεδρικές μπαταρίες.

## Λειτουργία επαναφοράς ‎(GPB 18V‑5 C)‎

Για την επαναφορά (Reset) όλων των ρυθμίσεων στο ραδιόφωνο στις ρυθμίσεις του εργοστασίου πατήστε το κουμπί ρολόι (14) πάνω από 0,5 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται <RS>.

Γυρίστε το κουμπί ρολόι (14), για να αλλάξετε ανάμεσα στην επαναφορά <YES> και στην επιστροφή στις τρέχουσες ρυθμίσεις <NO>. Επιβεβαιώστε την επιλογή, πατώντας το κουμπί ρολόι.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων μενού ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

Για να περάσετε στη λειτουργία μενού, πατήστε το κουμπί Μενού (22).

Πλοήγηση στο μενού:

- Σκρολάρισμα μέσα σε ένα μενού: Γυρίστε το κουμπί Μενού (22).
- Επιλογή και αποθήκευση της ρύθμισης μενού: Πατήστε το κουμπί Μενού (22).
- Αλλαγή σε ένα υπομενού: Πατήστε το κουμπί Μενού (22).
- Αλλαγή από ένα υπομενού πίσω σε ένα υψηλότερο μενού: Πατήστε το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα κάτω (13). Όταν το ανώτατο επίπεδο μενού έχει επιτευχθεί, επιστρέφει το ραδιόφωνο πίσω στη λειτουργία ήχου.

Για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία μενού σε ένα οποιοδήποτε επίπεδο και για την επιστροφή στη λειτουργία ήχου, πατήστε το πλήκτρο Αναζήτηση προς τα κάτω (13) πάνω από 1 δευτερόλεπτο. Εναλλακτικά αλλάζει το ραδιόφωνο 10 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα του πλήκτρου αυτόματα πίσω στη λειτουργία ήχου.

Όταν οι ρυθμίσεις μενού με την απενεργοποίηση του ραδιοφώνου δεν αποθηκευτούν πλέον, τότε αλλάξτε τις εφεδρικές μπαταρίες.

## Επιλογές μενού ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

Η επιλογή μενού εξαρτάται μερικώς από τον τρόπο λειτουργίας ήχου, στον οποίο βρίσκεται το ραδιόφωνο.

Εντός των μενού εμφανίζεται κάθε φορά του όνομα του μενού στην επάνω σειρά της πολυλειτουργικής οθόνης (k), η επιλέξιμη ρύθμιση στην κάτω γραμμή.ρύθμιση στην κάτω σειρά.

<Set Time>
Μενού Ώρα: Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις μορφές ώρας 12 ώρες <12 Hour Mode> και 24 ώρες <24 Hour Mode> και να ρυθμίσετε την ώρα χειροκίνητα. Όταν στην πηγή ήχου DAB έχει επιλεγεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός, ο οποίος μεταδίδει την ώρα, τότε υιοθετείται αυτή η ώρα αυτόματα.

<Reset All>
Μενού Επαναφορά: Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις μενού στις ρύθμιση εργοστασίου <Yes> ή να επιστρέψετε στις τρέχουσες ρυθμίσεις <No>.

<Auto Scan> (σε περίπτωση πηγής ήχου DAB)
Μενού Αυτόματη αναζήτηση σταθμών: Μπορείτε να ξεκινήσετε μια αυτόματη αναζήτηση σταθμού.

<Manual Tune> (σε περίπτωση πηγής ήχου DAB)
Μενού Χειροκίνητος συντονισμός: Μπορείτε να ρυθμίσετε μια επιθυμητή συχνότητα χειροκίνητα.

<Display Type> (σε περίπτωση πηγής ήχου DAB)
Μενού Τρόπος ένδειξης: Μπορείτε να επιλέξετε, ποιο κείμενο θα εμφανίζεται στην κάτω σειρά της πολυλειτουργικής οθόνης (k):

- το μεταδιδόμενο από τον ραδιοφωνικό σταθμό κείμενο πληροφοριών <Dynamic Label>,
- η συχνότητα του σταθμού <Frequency>,
- η ισχύς του σήματος <Signal Strength>,
- ο μεταδιδόμενος από τον ραδιοφωνικό σταθμό τύπος προγράμματος <Program Type>.

<Display Type> (σε περίπτωση πηγής ήχου FM)
Μενού Τρόπος ένδειξης: Μπορείτε να επιλέξετε, ποιο κείμενο θα εμφανίζεται στην κάτω σειρά της πολυλειτουργικής οθόνης (k):

- το μεταδιδόμενο από τον ραδιοφωνικό σταθμό κείμενο πληροφοριών <Radio Text>,
- το όνομα του σταθμού <Program Service>,
- ο μεταδιδόμενος από τον ραδιοφωνικό σταθμό τύπος προγράμματος <Program Type>.