# Τεχνικά στοιχεία

Ραδιόφωνο εργοταξίου |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Λήψη DAB+ |  | – | ●
Τάση λειτουργίας
στη λειτουργία δικτύου | V | 230/110 | 230/110
στη λειτουργία με μπαταρία | V | 18 | 18
Ονομαστική ισχύς ενισχυτή | W | 4 × 5 | 4 × 5
Περιοχή λήψης FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Περιοχή λήψης DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Συμβατότητα Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Περιοχή συχνότητας λειτουργίας Bluetooth® | MHz | 2.402−2.480 | 2.402−2.480
Ισχύς εκπομπής Bluetooth® μέγ. | mW | 10 | 10
Εφεδρικές μπαταρίες |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Βαθμός προστασίας |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία