# Indicatore del livello di carica della batteria

Con la batteria inserita, il livello di carica della batteria (26) è visibile sul display; con la batteria rimossa, sulla batteria stessa.

## Indicatore del livello di carica della batteria sul display

L’indicatore del livello di carica della batteria (b) compare sul display non appena viene inserita una batteria con tensione sufficiente e la radio non è collegata alla rete elettrica.

Indicazione | Capacità
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Indicatore del livello di carica della batteria sulla batteria

Quando la batteria viene rimossa dalla radio, è possibile visualizzare il livello di carica mediante i LED verdi dell’apposito indicatore, sulla batteria stessa.

Per visualizzare il livello di carica, premere il tasto oppure dell’apposito indicatore.

Se, premendo il tasto dell’indicatore livello di carica della batteria, non si accende alcun LED, la batteria è difettosa e deve essere sostituita.

### Tipo di batteria GBA 18V...

×

LED | Autonomia
--- | ---
Luce fissa, 3 LED verdi | 60−100 %
Luce fissa, 2 LED verdi | 30−60 %
Luce fissa, 1 LED verde | 5−30 %
Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0−5 %

### Tipo di batteria ProCORE18V...

×

LED | Autonomia
--- | ---
Luce fissa, 5 LED verde | 80−100 %
Luce fissa, 4 LED verde | 60−80 %
Luce fissa, 3 LED verdi | 40−60 %
Luce fissa, 2 LED verdi | 20−40 %
Luce fissa, 1 LED verde | 5−20 %
Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0−5 %