# بيان حالة شحن المركم

في حالة تركيب المركم يمكنك التعرف على حالة شحن المركم (26) عن طريق وحدة العرض، ومن المركم نفسه في حالة خلعه.

## بيان حالة شحن المركم في وحدة العرض

يظهر بيان حالة شحن المركم (b) في وحدة العرض بمجرد تركيب مركم بجهد كهربائي كاف، مع عدم توصيل الراديو بشبكة الكهرباء.

البيان | السعة
--- | ---
| ‎80−100 %‎
| ‎60−80 %‎
| ‎40−60 %‎
| ‎20−40 %‎
| ‎5−20 %‎
| ‎0−5 %‎

## بيان حالة شحن المركم بالمركم

في حالة إخراج المركم من الراديو يمكن عرض حالة الشحن من خلال مصابيح الدايود بمبين حالة الشحن في المركم.

اضغط على زر مبين حالة الشحن أو لعرض حالة الشحن.

إذا لم يضئ أي مصباح دايود بعد الضغط على زر مبين حالة الشحن، فهذا يعني أن المركم تالف ويجب تغييره.

### نوع المركم  ‎‎GBA 18V...‎‎‎‎‎‎‎‎

×

مصابيح الدايود | السعة
--- | ---
ضوء مستمر 3× أخضر | ‎‎‎‎60−100 ‎‎%‎‎‎‎‎‎‎
ضوء مستمر 2× أخضر | ‎‎‎‎30−60 ‎%‎‎‎‎‎‎
ضوء مستمر 1× أخضر | ‎‎‎‎5−30 ‎%‎‎‎‎‎
الإضاءة الوماضة 1× أخضر | ‎‎‎‎0−5 ‎%‎‎‎‎‎

### نوع المركم  ‎‎ProCORE18V...‎‎‎‎‎‎‎‎

×

مصابيح الدايود | السعة
--- | ---
ضوء مستمر 5× أخضر | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎80−100 %‎‎
ضوء مستمر 4× أخضر | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎60−80 %‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
ضوء مستمر 3× أخضر | ‎‎40−60 %‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
ضوء مستمر 2× أخضر | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎20−40 %‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
ضوء مستمر 1× أخضر | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎5−20 %‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
الإضاءة الوماضة 1× أخضر | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎0−5 %‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎