# Технически данни

Радио за строителен обект |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Приемане DAB+ |  | – | ●
Номинално напрежение
при включване в мрежа | V | 230/110 | 230/110
при работа на аку‌мулаторни батерии | V | 18 | 18
Номинална мощност усилвател | W | 4 × 5 | 4 × 5
Диапазон на приемане УКВ | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Диапазон на приемане DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Съвместимост Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Работен честотен диапазон Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Предавателна мощност Bluetooth® макс. | mW | 10 | 10
Буферни бтерии |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Клас на защита |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Допустима температура на околната среда по време на работа | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Допустима температура на околната среда по време на съхранение | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия