# Indicador del estado de carga del acumulador

Con el acumulador colocado, el estado de carga del acumulador (26) lo puede ver en la pantalla y, con el acumulador desmontado, lo puede ver en el propio acumulador.

## Indicador de estado de carga del acumulador en la pantalla

El indicador de estado de carga del acumulador (b) aparece en la pantalla, tan pronto como se introduce un acumulador con suficiente tensión y la radio no está conectada a la red eléctrica.

Indicador | Capacidad
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Indicador del estado de carga del acumulador en el acumulador

Si se retira el acumulador de la radio, se puede ver el estado de carga a través de los LEDs verdes del indicador del estado de carga del acumulador.

Presione la tecla del indicador de estado de carga o , para indicar el estado de carga.

Si tras presionar la tecla del indicador de estado de carga no se enciende ningún LED, significa que el acumulador está defectuoso y debe sustituirse.

### Tipo de acumulador GBA 18V...

×

LEDs | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 3× verde | 60−100 %
Luz permanente 2× verde | 30−60 %
Luz permanente 1× verde | 5−30 %
Luz intermitente 1× verde | 0−5 %

### Tipo de acumulador ProCORE18V...

×

LEDs | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 5× verde | 80−100 %
Luz permanente 4× verde | 60−80 %
Luz permanente 3× verde | 40−60 %
Luz permanente 2× verde | 20−40 %
Luz permanente 1× verde | 5−20 %
Luz intermitente 1× verde | 0−5 %