# Teknik veriler

Şantiye radyosu |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Çekiş DAB+ |  | – | ●
İşletme gerilimi
Şebeke bağlantısında | V | 230/110 | 230/110
Akülü işletmede | V | 18 | 18
Amplifikatör anma gücü | W | 4 × 5 | 4 × 5
Çekiş alanı FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Çekiş alanı DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Bluetooth® uyumluluğu |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
İşletme frekansı aralığı Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
İletim gücü Bluetooth® maks. | mW | 10 | 10
Yedek piller |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Koruma sınıfı |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Çalışma sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Kullanılan aküye bağlıdır