# Akü ile çalışma

- Sadece teknik veriler bölümünde belirtilen şarj cihazlarını kullanın. Sadece bu şarj cihazları radyonuzda kullanılabilen Lityum İyon aküler için tasarlanmıştır.

Not: Radyonuza uygun olmayan akülerin kullanılması hatalı işlevlere veya radyoda hasara neden olabilir.

Lityum iyon akü "Electronic Cell Protection (ECP)" (Elektronik Hücre Koruması) sistemi ile derin deşarja karşı korunmalıdır. Akü boşaldığında radyo bir koruma devresi üzerinden kapanır.

- Koruma devresi tarafından kapatıldığında radyoyu tekrar açmayın. Aksi tak‌dir‌de akü hasar görebilir.

## Akünün değiştirilmesi

Akü kapağının kilitleme kolunu (28) açın ve akü kapağını (27) kaldırın.

Aküyü çıkarmak için akü kilit açma tuşuna (25) basın ve aküyü akü yuvasından çekerek çıkarın. Bunu yaparken güç kullanmayın.

Aküyü takmak için, akü bağlantıları akü yuvasının bağlantılarına gelecek şekilde aküyü akü yuvasına (29) itin. Akünün kilitleme yapmasını sağlayın.

Akü kapağını (27) kapatın ve kilitleyin.