# التشغيل باستخدام المركم

- اقتصر على استخدام أجهزة الشحن المذكورة في المواصفات الفنية. فأجهزة الشحن هذه دون غيرها هي المتوائمة مع مركم أيونات الليثيوم القابل للاستخدام في الراديو الخاص بك.

ملحوظة: استخدام مراكم غير مناسبة للراديو، يمكن أن يؤدي إلى حدوث اختلالات وظيفية أو إلى إلحاق الضرر بالراديو.

تم حماية مركم أيونات الليثيوم من التفريغ الشديد بواسطة واقية الخلايا الإلكترونية
"Electronic Cell Protection ‎(ECP)‎". يتم إطفاء الراديو من خلال خاصية الفصل الوقائي عندما يفرغ المركم.

- لا تقم بإعادة تشغيل الراديو بعد إغلاقه عبر خاصية الفصل الوقائي. قد يتعرض المركم لأضرار.

## تغيير المركم

افتح ذراع الإقفال (28) الخاص بغطاء المركم وافتح غطاء المركم (27).

لغرض إخراج المركم اضغط على زر فك إقفال المركم (25) وأخرج المركم من درج المركم. لا تستخدم القوة أثناء ذلك.

لغرض تركيب المركم أدخله في مثبت المركم (29) بحيث تستقر ملامسات المركم على ملامسات مثبت المركم. دع المركم يثبت.

أغلق غطاء المركم (27) وقم بتأمين قفله.