# Technické údaje

Rádio na stavbu |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Příjem DAB+ |  | – | ●
Provozní napětí
při napájení ze sítě | V | 230/110 | 230/110
při napájení akumulátorem | V | 18 | 18
Jmenovitý výkon zesilovače | W | 4× 5 | 4× 5
Rozsah příjmu VKV | MHz | 87,5–108 | 87,5–108
Rozsah příjmu DAB+ | MHz | − | 174,928–239,200
Kompatibilita Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Frekvenční pásmo Bluetooth® | MHz | 2 402–2 480 | 2 402–2 480
Vysílací výkon Bluetooth® max. | mW | 10 | 10
Záložní baterie |  | 2× 1,5 V LR6 (AA) | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2–10,2A) | 9,2–10,2A)
Třída ochrany |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při skladování | °C | −20 až +50 | −20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Doporučené nabíječky |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  V závislosti na použitém akumulátoru