# Modo de áudio

## Ligar/desligar

Para ligar o rádio prima a tecla de ligar/desligar (15). O mostrador (16) é ativado e é reproduzida a fonte de áudio que estava definida quando o rádio foi desligado pela última vez.

Para desligar o rádio prima novamente a tecla de ligar/desligar (15). A definição atual da fonte de áudio é guardada.

## Ajustar o volume de som

Quando o rádio é ligado está sempre definido um volume de som baixo.

Para aumentar o volume de som rode o botão Clock (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ ou o botão Menu (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ para a direita, para reduzir o volume de som rode para a esquerda.

A definição do volume de som aparece no mostrador com um valor entre 0 e 30. Antes de definir ou de trocar de emissora de rádio coloque o volume de som num valor baixo, antes de iniciar uma fonte de áudio externa coloque num valor médio.

Para desligar o som pode premir brevemente a tecla Mute (12). No mostrador é exibida a indicação de corte de som (f).

Para ligar novamente o som, prima novamente e por breves instantes a tecla Mute ou rode o botão Clock (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ ou o botão Menu (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ para a direita.

## Definir a sonoridade

Para que o som seja reproduzido de forma ideal, está integrado um equalizador no rádio.

Pode alterar manualmente o nível de agudos e de graves ou utilizar as predefinições de sonoridade para diferentes estilos de música. Estão disponíveis as definições pré-programadas JAZZ, ROCK, POP e CLASSIC a definição auto programável CUSTOM. As definições da sonoridade são guardadas separadamente para cada fonte de áudio.

Para selecionar uma das predefinições de sonoridade guardadas, prima por breves instantes a tecla Equalizer (20) até que a definição desejada surja na indicação da predefinição da sonoridade (i) no mostrador.

Alteração da definição CUSTOM:

- Pode definir o nível de agudos e o nível de graves numa faixa de −5 a +5.
- Pressione a tecla Equalizer (20) durante mais do que 0,5 s. Na indicação da predefinição da sonoridade (i) no mostrador surge CUSTOM.
- GPB 18V‑5 C: na indicação do nível de agudos/graves (d) é exibido TRE, o valor atual do nível de agudos pisca. Rode o botão Clock (14) para alterar o nível de agudos. Rode o botão Clock (14) para guardar o valor definido.
  Na indicação do nível de agudos/graves (d) é agora exibido BAS bem como o valor atual do nível de graves. Altere e guarde o nível de graves tal como descrito no nível de agudos.
- GPB 18V‑5 SC: na indicação multifuncional (k) é exibido <Treble> e o valor atual do nível de agudos. Rode o botão Menu (22) para alterar o nível de agudos. Rode o botão Menu (22) para guardar o valor definido.
  Na indicação multifuncional (k) é agora exibido <Bass> bem como o valor atual do nível de graves. Altere e guarde o nível de graves tal como descrito no nível de agudos.
- Depois de guardar a definição de graves ou 10 s após o último acionamento do botão Clock (14)/botão Menu (22) o rádio muda novamente para a indicação do mostrador padrão.

## Selecionar a fonte de áudio

Para selecionar uma fonte de áudio, prima o botão Source (18) as vezes necessárias, até que seja exibida a fonte de áudio interna ou externa desejada no mostrador:

- DAB: rádio digital através de DAB+ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎,
- FM: rádio analógico através de UHF,
- AUX: rádio analógico através de 3,5 mm AUX IN (10) no compartimento do suporte de dados,
- : fonte de áudio externa (p. ex. smartphone) através de ligação por Bluetooth®.

A fonte de áudio atual é reconhecível na indicação da fonte de áudio (h) ou na indicação de Bluetooth® (g).

## Definir/guardar emissora de rádio DAB+ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

Para selecionar a fonte de áudio emissora de rádio DAB+, prima o botão Source (18) as vezes necessárias, até que surja a indicação fonte de áudio (h) DAB.

Após uma curta inicialização é reproduzida a última emissora de rádio definida.

O nome da emissora surge respetivamente na linha superior da indicação multifuncional (k). Na função de menu é possível definir que informação adicional é indicada na linha inferior da indicação multifuncional.

- Para mudar a emissora, rode o botão Source (18) até que a emissora desejada seja exibida no mostrador. Prima o botão Source (18), para confirmar a seleção. O rádio muda para a emissora selecionada.
  Em alternativa, pode premir a tecla de procura para baixo (13) ou a tecla de procura para cima (19), para mudar de emissora.

- Para guardar uma emissora definida, prima a tecla para memorizar programas (17) da posição de memória desejada, até que surja o número da posição de memória na indicação da posição de memória (c).

- Para reproduzir uma emissora guardada prima brevemente uma das teclas para memorizar programas (17). O número da posição de memória surge na indicação da posição de memória (c).

Nota: em caso de problemas de receção pode iniciar manualmente a procura de emissoras DAB+. Para o efeito, selecione <Auto Scan> no menu, ou prima simultaneamente a tecla de procura para baixo (13) e a tecla de procura para cima (19). Depois de concluída a procura de emissoras, são guardadas 4 emissoras nas posições de memória de programas 1 a 4. As emissoras já guardadas são substituídas.

Se não for possível encontrar uma emissora de rádio DAB+, surge <No DAB Station – Please Auto Scan> na indicação multifuncional (k).

## Definir/guardar emissora de rádio UHF

Para selecionar a fonte de áudio emissora de rádio UHF, prima o botão Source (18) as vezes necessárias, até que surja a indicação fonte de áudio (h) FM.

GPB 18V‑5 C: durante a definição surge a frequência de rádio na indicação da hora (j), depois na indicação da frequência de rádio (a).

GPB 18V‑5 SC: a frequência da emissora atualmente reproduzida surge respetivamente na linha superior da indicação multifuncional (k). Na função de menu é possível definir que informação adicional é indicada na linha inferior da indicação multifuncional.

Se a receção de um sinal adequado for suficientemente forte, o rádio comuta automaticamente para a receção estéreo, no mostrador surge a indicação de receção estéreo (e).

- Para definir uma determinada emissora rode o botão Source (18) até que seja exibida a frequência desejada ou a emissora desejada no mostrador.
- Para procurar a próxima emissora com uma forte intensidade de sinal, prima brevemente a tecla de procura para baixo (13) ou a tecla de procura para cima (19). A próxima emissora encontrada é exibida no mostrador e reproduzida.
- Para procurar todas as emissoras com uma forte intensidade de sinal, prima a tecla de procura para baixo (13) ou a tecla de procura para cima (19) durante mais de 0,5 s. Cada emissora encontrada é reproduzida durante 5 s, a seguir a procura prossegue até ao fim da banda de frequência. Para cancelar a procura de emissoras, prima brevemente a tecla de procura para baixo (13) ou a tecla de procura para cima (19).
- Para guardar uma emissora definida, prima a tecla para memorizar programas (17) da posição de memória desejada, até que surja o número da posição de memória na indicação da posição de memória (c).
- Para procurar automaticamente e guardar a emissora mais forte, prima simultaneamente a tecla de procura para baixo (13) e a tecla de procura para cima (19). O rádio verifica todas as emissoras acessíveis e guarda as 4 emissoras com a melhor receção nas posições de memória de programas 1 a 4. Tenha em atenção que no processo as emissoras já guardadas serão eventualmente substituídas.
  Quando a procura estiver concluída, é reproduzida a emissora guardada na posição de memória de programa 1.
- Para reproduzir uma emissora guardada prima brevemente uma das teclas para memorizar programas (17). O número da posição de memória surge na indicação da posição de memória (c).

## Alinhar a antena de haste

O rádio é fornecido com a antena de haste (30) montada. No modo de rádio através de UHF, vire a antena de haste na direção que permite a melhor receção.

Se não houver receção suficiente, coloque o rádio num local com melhor receção.

Nota: se o rádio funcionar numa área imediata a equipamentos de rádio, aparelhos de rádio ou outros aparelhos eletrónicos, podem ocorrer interferências na receção de rádio.

## Ligar fontes de áudio externas através de AUX

Abra a alavanca de bloqueio (8) e abra a tampa (7) do compartimento do suporte de dados. Encaixe a ficha de 3,5 mm do cabo AUX (9) na tomada AUX IN (10). Ligue o cabo AUX a uma fonte de áudio adequada.

Para reproduzir a fonte de áudio AUX, prima o botão Source (18) as vezes necessárias, até que na indicação da fonte de áudio (h) surja AUX.

Para proteger contra sujidade, feche novamente a tampa (7) do compartimento do suporte de dados e bloqueie-a quando retirar a ficha do cabo AUX.

Se o tamanho for adequado, também pode acomodar a fonte de áudio ligada através de AUX no compartimento de arrumação (6).

Se durante o modo AUX for premida uma das teclas para memorizar programas (17), o rádio muda para a emissora guardada no último modo de rádio utilizado.

## Reproduzir/comandar fontes de áudio externas através de Bluetooth®

Para reproduzir uma fonte de áudio (p. ex. smartphone) via Bluetooth®, prima o botão Source (18) as vezes necessárias até que surja a indicação Bluetooth® (g) no mostrador, ou prima brevemente a tecla Bluetooth® (21) independentemente da fonte de áudio atual.

Se o rádio já tiver estado ligado a uma fonte de áudio externa via Bluetooth® e se esta fonte de áudio estiver disponível, é estabelecida automaticamente uma ligação com esta fonte de áudio. Assim que a ligação estiver estabelecida, a indicação de Bluetooth® (g) acende de forma permanente.
GPB 18V‑5 SC: o nome do aparelho ligado via Bluetooth® é exibido na linha superior da indicação multifuncional (k). Na linha inferior é exibido o texto transmitido pelo aparelho ligado.

Se não for possível estabelecer ligação num espaço de 2 min, o estabelecimento da ligação é interrompido e a indicação de Bluetooth® (g) pisca de forma permanente.
GPB 18V‑5 SC: na indicação multifuncional (k) surge <Not connected>.
Após mais 17 min sem estabelecimento de ligação, o rádio desliga-se automaticamente.

Estabelecer nova ligação via Bluetooth®:

- Para estabelecer ligação com uma nova fonte de áudio externa, prima a tecla de Bluetooth® (21) durante mais de 0,5 s. Isto também é possível durante um processo de procura, com a existência de ligação ou no funcionamento com outra fonte de áudio.

- O rádio inicia o processo de procura. Durante o processo de procura, a indicação de Bluetooth® (g) pisca.

- Ative a ligação através da fonte de áudio externa. Nos smartphones isto é geralmente possível dentro das definições no menu Bluetooth®. O rádio aparece como fonte disponível com o nome GPB 18V‑5 C xxxx ou GPB 18V‑5 SC xxxx. Observe também o manual de instruções da sua fonte de áudio/do seu smartphone.

- Assim que existir uma ligação via Bluetooth®, a indicação de Bluetooth® (g) acende de forma permanente.

A fonte de áudio ligada via Bluetooth® também pode ser comandada através do rádio:

- Para selecionar e iniciar uma faixa, prima brevemente a tecla de procura para cima (19) ou a tecla de procura para baixo (13) as vezes necessárias, até que a faixa desejada seja alcançada. A reprodução da faixa selecionada é iniciada automaticamente.

- Para interromper a reprodução, prima a tecla Mute (12). No mostrador é exibida a indicação de corte de som (f).

- Para continuar a reprodução, prima novamente a tecla Mute (12), altere o volume de som ou prima a tecla de procura para cima (19) ou a tecla de procura para baixo (13).

- Para avançar ou recuar dentro de uma faixa mantenha a tecla de procura para cima (19) ou a tecla de procura para baixo (13) premida, até que o ponto desejado da faixa seja alcançado.

Se durante o funcionamento através de Bluetooth® for premida uma das teclas para memorizar programas (17), o rádio muda para a emissora guardada no último modo de rádio utilizado.

## Definir a indicação da hora ‎(GPB 18V‑5 C)‎

Para aceder ao menu da indicação da hora, prima por breves instantes o botão Clock (14).

Pode selecionar entre os formatos de 12 horas <12H> e 24 horas <24H> bem como definir as horas e os minutos.

Navegar no menu:

- Alterar as definições do menu: rode o botão Clock (14).
- Guardas as definições do menu: prima o botão Clock.
- Depois de guardar a definição dos minutos ou após 10 s após o último acionamento do botão Clock, o rádio muda novamente para o modo de áudio.

Troque as baterias de reserva quando a hora no rádio já não for memorizada.

## Função Reset ‎(GPB 18V‑5 C)‎

Para repor todas as definições do rádio para as definições de fábrica (Reset), prima o botão Clock (14) durante mais de 0,5 s. No mostrador surge <RS>.

Rode o botão Clock (14), para selecionar entre a reposição <YES> e o regresso às definições atuais <NO>. Confirme a seleção premindo o botão Clock.

## Alterar as definições do menu ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

Para aceder à função de menu, prima o botão Menu (22).

Navegar no menu:

- Percorrer um menu: rode o botão Menu (22).
- Selecionar e guardar uma definição de menu: prima o botão Menu (22).
- Mudar para um submenu: prima o botão Menu (22).
- Mudar de um submenu de volta para um menu superior: prima a tecla de procura para baixo (13). Quando o nível de menu máximo é alcançado, o rádio regressa ao modo de áudio.

Para sair da função de menu num nível qualquer e para regressar ao modo de áudio, prima a tecla de procura para baixo (13) durante mais de 1 s. Em alternativa, o rádio muda automaticamente para o modo de áudio 10 s após a última pressão da tecla.

Se as definições do menu já não forem guardadas ao desligar o rádio, mude as baterias de reserva.

## Opções do menu ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

A seleção do menu depende em parte do modo de áudio em que o rádio se encontra.

Dentro do menu é exibido respetivamente o nome do menu na linha superior da indicação multifuncional (k) e a definição selecionável na linha inferior.

<Set Time>
Menu Hora: pode selecionar entre os formatos de 12 horas <12 Hour Mode> e 24 horas <24 Hour Mode>e definir manualmente a hora. Se na fonte de áudio DAB estiver selecionada uma emissora de rádio que transmita a hora, esta hora é aceite automaticamente.

<Reset All>
Menu Reset: pode repor todas as definições do menu para a definição de fábrica <Yes> ou regressar às definições atuais <No>.

<Auto Scan> (com fonte de áudio DAB)
Menu Procura automática de emissoras: pode iniciar uma procura automática de emissoras.

<Manual Tune> (com fonte de áudio DAB)
Menu Sintonização manual: pode definir manualmente a frequência desejada.

<Display Type> (com fonte de áudio DAB)
Menu Tipo de indicação: pode selecionar que texto é exibido na linha inferior da indicação multifuncional (k):

- o texto de informação transmitido pela emissora de rádio <Dynamic Label>,
- a frequência da emissora <Frequency>,
- a intensidade do sinal <Signal Strength>,
- o tipo de programa transmitido pela emissora de rádio <Program Type>.

<Display Type> (com fonte de áudio FM)
Menu Tipo de indicação: pode selecionar que texto é exibido na linha inferior da indicação multifuncional (k):

- o texto de informação transmitido pela emissora de rádio <Radio Text>,
- o nome da emissora <Program Service>,
- o tipo de programa transmitido pela emissora de rádio <Program Type>.