# Живлення зовнішніх приладів

## USB-роз’єм

USB-роз’єм можна використовувати для заряджання пристроїв, які можуть отримувати електроживлення по USB (наприклад, різні мобільні телефони). Максимальний рівень зарядного струму становить 2,1 A.

Відкрийте важіль блокування (8) і відкрийте кришку (7) відсіку для медіа. Підключіть USB-роз’єм зовнішнього пристрою до USB-роз’єму для заряджання радіоприймача за допомогою відповідного кабелю (11) (USB).

При експлуатації з акумулятором зовнішній пристрій можна заряджати, тільки коли радіоприймач увімкнений.

Якщо розмір дозволяє, ви можете зберігати зовнішній пристрій у відсіку для зберігання (6). Якщо пристрій нагрівається в процесі заряджання, залиште кришку (7) відсіку для медіа відкритою, щоб уникнути перегріву зовнішнього пристрою.

Після завершення заряджання від’єднайте USB-кабель, а потім закрийте кришку (7), щоб уникнути забруднення радіоприймача.

## Гніздо змінного струму

Ви можете використовувати додаткові зовнішні електричні пристрої за допомогою гнізда змінного струму. Гнізда можуть відрізнятися залежно від специфічних для конкретних країн стандартів.

Електроживлення зовнішніх пристроїв через гніздо змінного струму можливе, тільки якщо радіоприймач працює від електромережі, а не від акумуляторної батареї. Якщо радіоприймач підключений до електромережі, це підтверджує контрольна лампа, що світиться зеленим світлом (3).

Загальне максимально допустиме споживання струму усіма підключеними електричними пристроями не повинно перевищувати значення, наведені у таблиці (див. також маркування на корпусі під кришками (4)):

Товарний номер | Сума макс. споживаного струму (в А)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

Відкрийте кришку (4) гнізда змінного струму і вставте штепсель зовнішнього електричного пристрою в гніздо (5) на радіоприймачі.