# Modalità Audio

## Accensione/spegnimento

Per accendere la radio, premere il tasto di accensione/spegnimento (15). Il display (16) si attiva e viene riprodotta la sorgente audio impostata all’ultimo spegnimento della radio.

Per spegnere la radio, premere nuovamente il tasto di accensione/spegnimento (15). Viene memorizzata l’impostazione attuale della sorgente audio.

## Regolazione del volume

All’accensione della radio, il volume è sempre impostato su un valore basso.

Per aumentare il volume ruotare la manopola Clock (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ o la manopola Menu (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ in senso orario; per diminuire il volume ruotare in senso antiorario.

La regolazione del volume compare sul display, con un valore compreso tra 0 e 30. Prima d’impostare o di sostituire una stazione radio, regolare il volume su un valore basso; prima di avviare una sorgente audio esterna, regolarlo su un valore medio.

Per disattivare l’audio, premere brevemente il tasto Mute (12). Sul display compare l’indicatore Mute (f).

Per riattivare l’audio, premere di nuovo brevemente il tasto Mute oppure ruotare la manopola Clock (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ o la manopola Menu (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ in senso orario.

## Impostazioni audio

Per una riproduzione audio ottimale, nella radio è integrato un equalizer.

È possibile modificare i toni alti e i toni bassi manualmente o utilizzare le preimpostazioni audio per diversi stili musicali. È possibile scegliere le impostazioni pre-programmate JAZZ, ROCK, POP e CLASSIC, oltre all’impostazione personalizzabile CUSTOM. Le impostazioni audio vengono memorizzate separatamente per ciascuna sorgente audio.

Per selezionare una delle preimpostazioni audio memorizzate, premere una o più volte brevemente il tasto Equalizer (20) fino a quando l’impostazione desiderata non compare sul display, nell’indicatore preimpostazione audio (i).

Modifica dell’impostazione CUSTOM:

- È possibile impostare il livello dei toni alti e dei toni bassi in un campo da −5 a +5.
- Premere il tasto Equalizer (20) per più di mezzo secondo. Nell’indicatore preimpostazione audio (i) sul display compare CUSTOM.
- GPB 18V‑5 C: nell’indicatore toni alti/toni bassi (d) viene visualizzato TRE e il valore attuale dei toni alti lampeggia. Ruotare la manopola Clock (14) per modificare i toni alti. Premere la manopola Clock (14) per memorizzare il valore impostato.
  Nell’indicatore toni alti/toni bassi (d) viene ora visualizzato BAS insieme all’attuale valore dei toni bassi. Per modificare e memorizzare i toni bassi seguire lo stesso procedimento indicato per i toni alti.
- GPB 18V‑5 SC: nell’indicatore multifunzione (k) vengono mostrati <Treble> e l’attuale valore dei toni alti. Ruotare la manopola Menu (22) per modificare i toni alti. Premere la manopola Menu (22) per memorizzare il valore impostato.
  L’indicatore multifunzione (k) mostra ora <Bass> insieme all’attuale valore dei toni bassi. Per modificare e memorizzare i toni bassi seguire lo stesso procedimento indicato per i toni alti.
- Dopo aver memorizzato i toni bassi o 10 secondi dopo l’ultima pressione della manopola Clock (14)/manopola Menu (22) la radio torna alla visualizzazione standard.

## Selezione della sorgente audio

Per selezionare una sorgente audio, premere ripetutamente il pulsante Source (18) fino a visualizzare sul display la sorgente audio desiderata, interna o esterna:

- DAB: radio digitale tramite DAB+ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎,
- FM: radio analogica tramite FM,
- AUX: sorgente audio esterna (ad es. lettore CD), tramite la presa da 3,5 mm AUX IN (10) nel vano del caricatore,
- : sorgente audio esterna (ad es. smartphone), mediante la connessione Bluetooth®.

La sorgente audio attuale sarà visibile sull’indicatore di sorgente audio (h), oppure sull’indicatore Bluetooth® (g).

## Impostazione/memorizzazione di una stazione radio DAB+ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

Per selezionare la sorgente audio della stazione radio DAB+, premere una o più volte la manopola Source (18) fino a quando nell’indicatore della sorgente audio (h) non compare DAB.

Dopo una breve inizializzazione, verrà riprodotta la stazione radio impostata per ultima.

Il nome della stazione comparirà nella riga più in alto dell’indicatore multifunzione (k). Nella funzione Menu è possibile impostare quali ulteriori informazioni visualizzare nella riga in basso dell’indicatore multifunzione.

- Per cambiare stazione, ruotare la manopola Source (18) fino a visualizzare sul display la stazione desiderata. Premere la manopola Source (18) per confermare la selezione. La radio passerà alla stazione selezionata.
  In alternativa, per cambiare stazione premere il tasto per ricerca indietro (13) o il tasto per ricerca in avanti (19).

- Per memorizzare una stazione impostata, tenere premuto il tasto di memorizzazione programma (17) della posizione di memoria desiderata fino a quando il numero della posizione di memoria non compare nell’apposito indicatore (c).

- Per riprodurre una stazione memorizzata, premere brevemente uno dei tasti di memorizzazione programmi (17). Il numero della posizione di memoria compare nell’indicatore posizione di memoria (c).

Avvertenza: in caso di problemi di ricezione, è possibile avviare manualmente la ricerca stazioni DAB+. A tale scopo, selezionare <Auto Scan> nel menu oppure premere contemporaneamente il tasto per ricerca indietro (13) e il tasto per ricerca in avanti (19). Terminata la ricerca stazioni, verranno memorizzate 4 stazioni nelle posizioni di memorizzazione programmi da 1 a 4. Eventuali stazioni già memorizzate verranno sovrascritte.

Qualora non sia possibile trovare alcuna stazione radio
DAB+, comparirà il messaggio <No DAB Station – Please Auto Scan> sull’indicatore multifunzione (k).

## Impostazione/memorizzazione di una stazione radio FM

Per selezionare la sorgente audio della stazione radio FM, premere una o più volte la manopola Source (18) fino a quando nell’indicatore della sorgente audio (h) non compare FM.

GPB 18V‑5 C: durante la regolazione la frequenza radio viene visualizzata nell’indicatore dell’ora (j), successivamente comparirà nell’indicatore della frequenza radio (a).

GPB 18V‑5 SC: la frequenza della stazione attualmente in riproduzione compare nella riga più in alto dell’indicatore multifunzione (k). Nella funzione Menu è possibile impostare quali ulteriori informazioni visualizzare nella riga in basso dell’indicatore multifunzione.

Se la ricezione di un segnale idoneo è sufficientemente potente, la radio commuta automaticamente su ricezione stereo e sul display compare l’indicatore di ricezione stereo (e).

- Per impostare una determinata stazione, ruotare la manopola Source (18) fino a visualizzare sul display la frequenza o la stazione desiderata.
- Per ricercare la successiva stazione con elevata potenza di segnale, premere brevemente il tasto per ricerca indietro (13) o il tasto per ricerca in avanti (19). La successiva stazione trovata viene visualizzata sul display e riprodotta.
- Per ricercare tutte le stazioni con elevata potenza di segnale, premere il tasto per ricerca indietro (13) o il tasto per ricerca in avanti (19) per più di mezzo secondo. Ciascuna stazione trovata verrà riprodotta per 5 secondi, dopodiché la ricerca verrà proseguita fino al termine della banda di frequenza. Per interrompere la ricerca stazioni, premere brevemente il tasto per ricerca indietro (13) o il tasto per ricerca in avanti (19).
- Per memorizzare una stazione impostata, tenere premuto il tasto di memorizzazione programma (17) della posizione di memoria desiderata fino a quando il numero della posizione di memoria non compare nell’apposito indicatore (c).
- Per la ricerca e la memorizzazione automatiche delle stazioni più potenti, premere contemporaneamente il tasto per ricerca indietro (13) e il tasto per ricerca in avanti (19). La radio controllerà tutte le stazioni ricevibili e memorizzerà le 4 stazioni con la ricezione migliore, nelle posizioni di memorizzazione programmi da 1 a 4. Tenere presente che le eventuali stazioni già memorizzate verranno sovrascritte.
  Terminata la ricerca, viene riprodotta la stazione memorizzata nella posizione di memoria programma 1.
- Per riprodurre una stazione memorizzata, premere brevemente uno dei tasti di memorizzazione programmi (17). Il numero della posizione di memoria compare nell’indicatore posizione di memoria (c).

## Orientamento dell’antenna ad asta

La radio viene fornita con l’antenna ad asta (30) montata. In modalità Radio su FM, inclinare l’antenna ad asta nella direzione che consente la ricezione migliore.

Qualora non sia possibile una ricezione adeguata, sistemare la radio in un punto con ricezione migliore.

Avvertenza: se la radio viene utilizzata nelle immediate vicinanze di impianti di radiotrasmissione, di apparecchi radio o di altri dispositivi elettronici, la ricezione radio può risultare compromessa.

## Collegamento di sorgenti audio esterne tramite AUX

Aprire la levetta di bloccaggio (8) e sollevare la copertura (7) del vano del caricatore. Inserire la spina da 3,5 mm del cavo AUX (9) nella presa AUX IN(10). Collegare il cavo AUX a una sorgente audio appropriata.

Per riprodurre la sorgente audio AUX, premere ripetutamente il pulsante Source (18) fino a quando sull’indicatore di sorgente audio (h) non compare AUX.

Per proteggerlo dalle contaminazioni, richiudere la copertura (7) del vano del caricatore e bloccarla, quando viene rimossa la spina del cavo AUX.

Se le dimensioni lo consentono, è possibile riporre la sorgente audio collegata tramite AUX anche nel vano di custodia (6).

Se, in modalità AUX, viene premuto uno dei tasti di memorizzazione programmi (17), la radio commuta sulla stazione memorizzata nella modalità Radio utilizzata per ultima.

## Riproduzione/gestione delle sorgenti audio esterne tramite Bluetooth®

Per riprodurre una sorgente audio (ad es. smartphone) tramite Bluetooth®, premere ripetutamente il pulsante Source (18) fino a quando sul display non compare l’indicatore Bluetooth® (g) oppure, indipendentemente dalla sorgente audio attuale, premere brevemente il tasto Bluetooth® (21).

Se la radio era già connessa tramite Bluetooth® a una sorgente audio esterna e tale sorgente audio è disponibile, viene automaticamente stabilita una connessione alla sorgente stessa. Non appena la connessione è presente, l’indicatore Bluetooth® (g) si accende con luce fissa.
GPB 18V‑5 SC: il nome del dispositivo connesso tramite Bluetooth® viene visualizzato nella riga in alto dell’indicatore multifunzione (k). Nella riga in basso compare il testo inviato dal dispositivo connesso.

Se entro 2 minuti non è possibile stabilire una connessione, la procedura di connessione viene interrotta e l’indicatore Bluetooth® (g) lampeggia costantemente.
GPB 18V‑5 SC: sull’indicatore multifunzione (k) compare il messaggio <Not connected>.
Se entro altri 17 minuti la connessione non viene stabilita, la radio si spegne automaticamente.

Per stabilire una nuova connessione tramite Bluetooth®:

- Per stabilire una connessione a una nuova sorgente audio esterna, premere il tasto Bluetooth® (21) per più di mezzo secondo. Ciò è possibile anche durante una ricerca, in presenza di connessione o nel funzionamento con un’altra sorgente audio.

- La radio avvia la ricerca. Durante la ricerca, l’indicatore Bluetooth® (g) lampeggia.

- Attivare la connessione tramite la sorgente audio esterna. Nel caso di uno smartphone, ciò è generalmente possibile nelle impostazioni del menu Bluetooth®. La radio compare come sorgente disponibile, con il nome GPB 18V-5 C xxxx o GPB 18V-5 SC xxxx. A tale riguardo, attenersi alle istruzioni d’uso della sorgente audio/dello smartphone.

- Non appena è presente una connessione Bluetooth®, l’indicatore Bluetooth® (g) si accende con luce fissa.

La sorgente audio collegata tramite Bluetooth® si può gestire anche tramite la radio:

- Per selezionare e avviare un brano, premere brevemente e ripetutamente il tasto per ricerca in avanti (19) o il tasto per ricerca indietro (13) fino a raggiungere il brano desiderato. La riproduzione del brano selezionato si avvia automaticamente.

- Per interrompere la riproduzione, premere il tasto Mute (12). Sul display compare l’indicatore Mute (f).

- Per riprendere la riproduzione, premere nuovamente il tasto Mute (12), modificare il volume oppure premere il tasto per ricerca in avanti (19) o il tasto per ricerca indietro (13).

- Per scorrere in avanti o all’indietro all’interno di un brano, tenere premuto il tasto per ricerca in avanti (19) o il tasto per ricerca indietro (13) fino a raggiungere il punto desiderato del brano.

Se, in modalità Bluetooth®, viene premuto uno dei tasti di memorizzazione programmi (17), la radio commuta sulla stazione memorizzata nella modalità Radio utilizzata per ultima.

## Impostazione dell’indicatore dell’ora ‎(GPB 18V‑5 C)‎

Per accedere al menu dell’indicatore dell’ora, premere brevemente la manopola Clock (14).

È possibile scegliere tra i formati 12 ore <12H> e 24 ore <24H> e impostare le ore e i minuti.

Per navigare nel menu:

- Modifica impostazioni di menu: ruotare la manopola Clock (14).
- Memorizzazione impostazioni di menu: premere la manopola Clock.
- Dopo aver memorizzato l’impostazione dei minuti o 10 secondi dopo l’ultima pressione della manopola Clock, la radio torna in modalità audio.

Se non è più possibile memorizzare l’ora sulla radio, sostituire le batterie tampone.

## Funzione Reset ‎(GPB 18V‑5 C)‎

Per ripristinare tutte le impostazione di fabbrica della radio (Reset), premere la manopola Clock (14) per più di mezzo secondo. Sul display compare <RS>.

Ruotare la manopola Clock (14) per scegliere tra reset <YES> e ritorno alle impostazioni attuali <NO>. Confermare la selezione premendo la manopola Clock.

## Modifica delle impostazioni di menu ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

Per accedere alla funzione Menu premere la manopola Menu (22).

Per navigare nel menu:

- Per scorrere un menu: ruotare la manopola Menu (22).
- Per selezionare e memorizzare un’impostazione di menu: premere la manopola Menu (22).
- Per passare a un sottomenu: premere la manopola Menu (22).
- Per tornare da un sottomenu a un menu di livello superiore: premere brevemente il tasto per ricerca indietro (13). Una volta raggiunto il livello di menu più in alto, la radio torna alla modalità Audio.

Per abbandonare la funzione Menu a qualsiasi livello e tornare alla modalità audio, premere il tasto per ricerca indietro (13) per più di 1 secondo. In alternativa, 10 secondi dopo l’ultima pressione su un tasto, la radio tornerà automaticamente alla modalità Audio.

Se, spegnendo la radio, le impostazioni di menu non vengono più memorizzate, sostituire le batterie tampone.

## Opzioni Menu ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

La selezione menu dipende in parte dalla modalità Audio in cui si trova la radio.

All’interno di ciascun menu, il nome del menu stesso viene visualizzato nella riga in alto dell’indicatore multifunzione (k) e l’impostazione selezionabile viene visualizzata nella riga in basso.

<Set Time>
Menu Ora: è possibile scegliere tra i formati 12 ore <12 Hour Mode> e 24 ore <24 Hour Mode> e impostare l’ora manualmente. Se è stata selezionata una stazione radio in presenza di sorgente audio DAB che trasmette l’ora, tale ora verrà adottata in automatico.

<Reset All>
Menu Reset: è possibile resettare tutte le impostazioni di menu sui valori predefiniti <Yes> oppure tornare alle impostazioni attuali <No>.

<Auto Scan> (in presenza di sorgente audio DAB)
Menu Ricerca stazioni automatica: è possibile avviare una ricerca stazioni automatica.

<Manual Tune> (in presenza di sorgente audio DAB)
Menu Sintonizzazione manuale: è possibile impostare manualmente una frequenza desiderata.

<Display Type> (in presenza di sorgente audio DAB)
Menu Tipo di indicazione: è possibile scegliere quale testo debba comparire nella riga in basso dell’indicatore multifunzione (k):

- il testo informativo trasmesso dalla stazione radio <Dynamic Label>,
- la frequenza della stazione <Frequency>,
- la potenza di segnale <Signal Strength>,
- il tipo di programma trasmesso dalla stazione radio <Program Type>.

<Display Type> (in presenza di sorgente audio FM)
Menu Tipo di indicazione: è possibile scegliere quale testo debba comparire nella riga in basso dell’indicatore multifunzione (k):

- il testo informativo trasmesso dalla stazione radio <Radio Text>,
- il nome della stazione <Program Service>,
- il tipo di programma trasmesso dalla stazione radio <Program Type>.