# Abastecimento de energia de aparelhos externos

## Tomada USB

Com a ajuda da ligação USB podem ser carregados aparelhos cujo abastecimento de energia seja possível através de USB (p. ex. diversos telemóveis). A corrente de carga máxima é de 2,1 A.

Abra a alavanca de bloqueio (8) e abra a tampa (7) do compartimento do suporte de dados. Conecte a ligação USB do aparelho externo através de um cabo USB adequado à tomada de carregamento USB (11) (USB) do rádio.

No funcionamento com bateria o aparelho externo só pode ser carregado enquanto o rádio estiver ligado.

Se o tamanho for adequado, o aparelho externo pode ser armazenado no compartimento de arrumação (6) durante o carregamento. Se o aparelho externo aquecer durante o processo de carga, deixe a tampa (7) do compartimento do suporte de dados aberta, para proteger o aparelho externo contra sobreaquecimento.

Se o processo de carga estiver concluído ou se o cabo USB tiver sido retirado, feche novamente a tampa (7) para proteger o rádio de sujidade.

## Ligação de corrente alternada

Com a ajuda das ligações de corrente alternada pode operar outros aparelhos elétricos externos. As tomadas podem variar mediante observação das normas específicas do país.

O abastecimento de energia de aparelhos externos através da ligação de corrente alternada só é possível com o rádio ligado à rede e não através de uma bateria inserida. Se o rádio estiver ligado à rede elétrica, a luz de controlo verde (3) acende para confirmação.

A soma dos consumos de corrente máximos admissíveis de todos os aparelhos externos ligados não pode exceder o valor indicado na tabela seguinte (ver também a inscrição na carcaça por baixo das tampas de cobertura (4)):

Número de produto | Soma do consumo de corrente máx. (em A)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

Abra uma tampa de cobertura (4) das ligações de corrente alternada e insira a ficha do aparelho elétrico externo numa tomada (5) do rádio.