# Установка/замена резервных батареек

Для сохранения настроек времени и прочих настроек радиоприемника должны быть установлены резервные батарейки. Мы рекомендуем использовать щелочно-марганцевые батарейки.

Разблокируйте с помощью рычага (28) крышку аккумуляторного отсека и откройте ее (27).

При необходимости извлеките аккумулятор (26).

Чтобы открыть крышку батарейного отсека (24), нажмите на фиксатор (23) и снимите крышку батарейного отсека. Установите резервные батарейки из комплекта.

Следите при этом за правильным направлением полюсов в соответствии с изображением с внутренней стороны батарейного отсека.

Установите крышку батарейного отсека (24) на место.

"REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS CORRECT TIME": Если настройки времени и прочие настройки радиоприемника больше не сохраняются, замените резервные батарейки.

Меняйте сразу все батарейки одновременно. Используйте только батарейки одного производителя и одинаковой емкости.

- Извлекайте резервные батарейки из радиоприемника, если приемник не будет использоваться в течение продолжительного времени. При длительном хранении внутри радиоприемника возможна коррозия и саморазрядка резервных батареек.