# Accu-oplaadaanduiding

Bij geplaatste accu kunt u de laadtoestand van de accu (26) op het display zien, bij weggenomen accu op de accu zelf.

## Accu-oplaadaanduiding op het display

De accu-oplaadaanduiding (b) verschijnt op het display zodra een accu met voldoende spanning geplaatst en de radio niet met het elektriciteitsnet verbonden is.

Aanduiding | Capaciteit
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Accu-oplaadaanduiding op de accu

Als de accu uit de radio wordt genomen, kan de laadtoestand door de groene LED's van de oplaadaanduiding op de accu worden aangegeven.

Druk op de toets voor de oplaadaanduiding of , om de laadtoestand aan te geven.

Als er na het drukken op de toets voor de oplaadaanduiding geen LED brandt, dan is de accu defect en moet vervangen worden.

### Accutype GBA 18V...

×

LED's | Capaciteit
--- | ---
Permanent licht 3× groen | 60−100 %
Permanent licht 2× groen | 30−60 %
Permanent licht 1× groen | 5−30 %
Knipperlicht 1× groen | 0−5 %

### Accutype ProCORE18V...

×

LED's | Capaciteit
--- | ---
Permanent licht 5× groen | 80−100 %
Permanent licht 4× groen | 60−80 %
Permanent licht 3× groen | 40−60 %
Permanent licht 2× groen | 20−40 %
Permanent licht 1× groen | 5−20 %
Knipperlicht 1× groen | 0−5 %